**APSTIPRINĀTS**

Priekules novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

2016.gada 4.oktobra sēdē,

protokols Nr.2016/23-1

**IEPIRKUMA**

***„ Skaņas un gaismas iekārtu kompleksu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā”***

**NOLIKUMS**

Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/23

Priekule

2016

**1. Vispārīgā informācija**

**1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs** – **PNP2016/23.**

**1.2. Pasūtītājs:**

**Priekules novada pašvaldība**

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Reģ.Nr.90000031601

Tālrunis 63461006, fakss 63497937

e-pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv

mājaslapa: [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv)

**1.3. Iepirkuma metode -** iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā.

**1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana**

1.4.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem (**nolikumu un tehniskajām specifikācijām**) bez maksas var iepazīties uz vietas Priekules novada pašvaldībā (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā) darba dienās no plkst.8:00–12:00 un 12:45–17:00 (piektdienās līdz 16:00) vai Priekules novada pašvaldības mājaslapā [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā ”Publiskie iepirkumi” līdz 2016.gada 30.septembrim plkst.14:00.

1.4.2. Kontaktpersona: Priekules novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Linda Gūža, tel.63497951, e-pasts linda.guza@priekulesnovads.lv.

**1.5. Piedāvājuma iesniegšana**

1.5.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt Priekules novada pašvaldībā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV - 3434, līdz 2016.gada 18.oktobrim plkst.14:00, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.5.2. Norādītais piedāvājumu iesniegšanas termiņa laiks - 2016.gada 18.oktobra plkst.14:00 - tiek noteikts, balstoties uz "koordinētā universālā laika" (UTC) standartu. Laiks tiek nofiksēts mājaslapā http://wwp.greenwichmeantime.com vai, ja neparedzētu apstākļu dēļ nav pieejams internets, - ar Latvijas Radio 1, kas paziņo par pilnas stundas iestāšanos, palīdzību. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc tam, kad attiecīgajā mājaslapā norādītais pulkstenis rāda laiku precīzi 14:00 un “00” sekundes vai pa Latvijas Radio 1 tiek paziņota pilnas stundas iestāšanās, netiek atvērti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

1.5.3. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana.

1.5.4. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai.

1.5.5. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.5.6. Pasūtītājs neatbild par priekšlaicīgi atvērtiem piedāvājumiem, ja aploksne nav bijusi noformēta atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4.punkta prasībām. Piedāvājumi, kas atvērti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām neatbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4.punkta prasībām noformētas aploksnes dēļ, netiek vērtēti. Pretendents tiek rakstiski informēts par šo faktu, piedāvājums pretendentam netiek atgriezts.

**2. Informācija par iepirkuma priekšmetu**

2.1. **Iepirkuma priekšmets –** Skaņas un gaismas iekārtu kompleksu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Iepirkums ir sadalīts divās daļās:

2.1.1. **1.daļa** – “Skaņas iekārtu kompleksa iegāde”, CPV kods –32340000-8; 32343000-9;

2.1.2. **2.daļa** – “Gaismas iekārtu kompleksa iegāde”, CPV kods – 31500000-1.

 2.2. **Līguma izpildes vieta:** Peldu iela 1,Priekule, Priekules novads.

2.3. **Līguma termiņš:** Tehniskajai specifikācijai – piedāvājumam atbilstošu skaņas un/vai gaismas iekārtu kompleksu piegāde jāveic 2 (divu) mēnešu laikāno Līguma abpusējas parakstīšanas brīža, bet Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (t.i., garantijas termiņa beigām).

2.4. **Cita informācija:**

2.4.1. *Projekts tiek realizēts, ja pasūtītājam ir pietiekošs finansējums tā realizēšanai. Nepietiekama finansējuma gadījumā pasūtītājam ir tiesības neslēgt paredzamo līgumu. Līgums tiek slēgts pēc finansējuma piešķiršanas apstiprinājuma saņemšanas.*

2.4.2. Par darbu izpildes vietas apskati var vienoties, zvanot Priekules kultūras nama direktorei Rigondai Džeriņai, tel. 26260526.

2.4.3. Ieinteresētais piegādātājs savus jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentos minētajām prasībām iesniedz rakstveidā Priekules novada pašvaldībā (adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads) vai elektroniskā veidā, nosūtot to uz e-pasta adresi dome@priekulesnovads.lv. Ja no ieinteresētā piegādātāja ir saņemts jautājums ne vēlāk kā septiņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pasūtītājs sniedz atbildi ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nosūtot to jautājuma uzdevējam, un visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri pasūtītājam ir zināmi. Sagatavotā atbilde tiek ievietota pasūtītāja mājaslapā [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi „Papildus informācija”.

2.4.4. Pretendenta pienākums ir sekot aktuālajai informācijai (atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem u.c.) pasūtītāja mājaslapā [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) un ņemt to vērā, sagatavojot savu piedāvājumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

**3. Piedāvājuma sagatavošana**

3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus un prasības.

3.2. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, un pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

3.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

3.4. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

3.4.1. finanšu piedāvājuma (nolikuma 1.un/vai 2.pielikums);

3.4.2. nolikuma 5.nodaļā minētajiem pretendenta kvalifikācijas atlases dokumentiem;

3.4.3. tehniskās specifikācijas - piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 3. un/vai 4.pielikumu.

3.5. Ja kāds no pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, kuru pasūtītājs nav tiesīgs atklāt, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pretendentam savā piedāvājumā jānorāda, kura informācija ir konfidenciāla. Par konfidenciālu nevar tikt uzskatīta informācija, kas minēta Publisko iepirkumu likuma 69.pantā.

3.6. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar skaņas un gaismas iekārtu kompleksu piegādi saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam būtu vajadzējis paredzēt, ar kompleksu iekārtu uzstādīšanu (t.sk. uzstādīšanas palīgmateriāli – signālu, strāvas vadi, konektori u.tml.), sistēmas palaišanu (regulēšana, kalibrēšana u.tml.) un pasūtītāja personāla apmācību saistītie izdevumi tehniskajā specifikācijā norādītajos gadījumos, kā arī atbilstošie nodokļi.

3.7. Dokumenti jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.8. Piedāvājuma dokumenti iesniedzami atbilstoši pielikumos pievienotajām formām un to saturam. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, tiek vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās formās prasītā informācija.

**4. Prasības piedāvājuma noformēšanai**

4.1. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodams.

4.2. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.

4.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un to tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

4.4. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

4.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

4.4.2. atzīme “Skaņas un gaismas iekārtu kompleksu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā”;

4.4.3. atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/23”

4.4.4. atzīme „Neatvērt līdz 2016.gada 18.oktobra plkst.14:00”;

4.4.5. Pretendenta nosaukums un adrese.

4.5. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, uz aploksnes, papildus nolikuma 4.4.punktā prasītajai informācijai, norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”.

4.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.7. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši nolikuma 4.4.punktā minētajām prasībām.

**5. Prasības pretendentiem un pretendentu iesniedzamie dokumenti**

 5.1. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasība** | **Iesniedzamie dokumenti** | **Piezīmes** |
| **Atbilstība PIL 82.panta piektajai daļai** |
| 5.1.1. Uz Pretendentu nav attiecināms šāds nosacījums:Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts. | Nav | Minēto apstākļu esību pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 7.daļā noteiktajai kārtībai tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.Prasība attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. |
| 5.1.2. Uz Pretendentu nav attiecināms šāds nosacījums:Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. | Nav | Minēto apstākļu esību pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 7.daļā noteiktajai kārtībai tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. Pārbaudē tiek konstatēta nodokļu parādu esība dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.Prasība attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. |

|  |
| --- |
| **Atbilstība profesionālās darbības veikšanai** |
| 5.1.3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  | \***Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz.**Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz izziņas un/vai citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem (juridiskām personām) iepirkumu komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs.  |
| 5.1.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir bijusi vismaz viena līdzvērtīga\* pieredze skaņas *un/vai*\*\*gaismas iekārtu piegādē. *\* par līdzvērtīgu pieredzi uzskatāma attiecīgi skaņas un/vai\*\* gaismas iekārtu piegāde par summu, kas nav mazāka par:*1. *8000,00 EUR bez PVN skaņas iekārtām;*
2. *14000 EUR bez PVN gaismas iekārtām.*

*\*\* atkarībā no iepirkuma daļas, kurai pretendents iesniedz piedāvājumu* | Informācija par pretendenta pieredzi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā saskaņā ar nolikuma 5.pielikumā norādīto formu, pievienojot:1) iepirkuma 1.daļai - vismaz 1 (vienu) pozitīvu rakstisku atsauksmi par veikto skaņas iekārtu piegādi, uzstādīšanu, sistēmas palaišanu un personāla apmācību;2) iepirkuma 2.daļai - vismaz 1 (vienu) pozitīvu rakstisku atsauksmi veikto gaismas iekārtu piegādi. | *Atsauksmē jābūt norādītai sekojošai informācijai:* 1) iepirkuma 1. daļai – pasūtītājs vai persona (juridiska persona), ar kuru bijis noslēgts līgums par veikto skaņas iekārtu piegādi, uzstādīšanu, sistēmas palaišanu (konfigurēšana, kalibrēšana u.tml.), piegādes summa bez PVN un vai piegāde notikusi un darbi veikti atbilstoši līguma nosacījumiem, t.sk. termiņiem; 2) iepirkuma 2.daļai – pasūtītājs vai persona (juridiska persona), ar kuru bijis noslēgts līgums par veikto gaismas iekārtu piegādi, piegādes summa bez PVN un vai piegāde notikusi atbilstoši līguma nosacījumiem, t.sk. termiņiem.***Ja pretendents piesakās uz abām iepirkuma daļām, tad jāiesniedz 1 (viena) rakstiska atsauksme* par katru *no šīm daļām (1 atsauksme par 1.daļu un 1 atsauksme par 2.daļu).*** |

5.2. Pretendents, kurš sniedzis nepatiesu informāciju vai nav to sniedzis vispār, vai arī sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas.

5.3. Ja pasūtītājs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst ārvalstī reģistrētu pretendentu, pasūtītājs pieprasa viņam iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka uz to neattiecas šī nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.punktā minētie nosacījumi.

5.4. Šī nolikuma 5.3.punktā minētajam pretendentam prasītās izziņas jāiesniedz pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

5.4. Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (personālsabiedrība), tad papildus nolikuma 5.1.punktā noteiktajiem dokumentiem, tā iesniedz šādus dokumentus:

 5.4.1. personālsabiedrības līguma kopiju ar apliecinājumu par katra personas apvienības (personālsabiedrības) biedra atbildības apjomu;

5.4.2. pilnvaru, kura nosaka personu apvienības (personālsabiedrības) biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību (personālsabiedrību). Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

5.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas.

**6. Piedāvājumu vērtēšana**

6.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.5.1.punktā minētā termiņa, netiek vērtēti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

6.3. Iepirkuma komisija:

6.3.1. Vispirms pārbauda piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.nodaļā minētajām prasībām (prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko piedāvājuma vērtēšanas procesu un lemj par tālāku piedāvājuma vērtēšanu vai izslēgšanu no tālākas vērtēšanas.

6.3.2. Pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 5.1.4.punktā norādītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros iesniegtā dokumentācija nesatur visu prasīto pretendenta kvalifikāciju apliecinošo informāciju vai minētā informācija neapliecina pretendenta kvalifikācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām, tālāk netiek vērtēti.

6.3.3. Pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un iesniegti par visu iepirkuma daļas apjomu. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiek vērtēti.

6.3.4. Pārbauda, vai sniegta finanšu piedāvājumā prasītā informācija un vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

6.3.5. Nosaka pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izvēloties no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, un pārbauda attiecīgā pretendenta atbilstību nolikuma 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3.punkos minētajām prasībām, vai pieprasa iesniegt pretendentam attiecīgas izziņas gadījumā, ja pretendents reģistrēts ārvalstīs.

Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros sniegta visa prasītā informācija, kā arī sniegtā informācija apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros nav norādīta visa prasītā informācija vai arī, ja sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām, tiek noraidīti un tālāk netiek vērtēti.

6.3.6. Ja attiecīgais ārvalstīs reģistrētais pretendents šī nolikuma 5.4.punktā minētajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas, pasūtītājs to izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un nosaka nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šī nolikuma 6.3.5.punktā noteiktajai kārtībai.

6.3.7. Pēc 6.3.4.punktā minēto ziņu pārbaudes vai izziņu saņemšanas izvērtē to atbilstību nolikumā norādītajām prasībām un pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, vai nosaka nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, t.i., pretendents, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā minētajām prasībām un ir ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu.

**7. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana**

7.1. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu, un lēmuma izraksts tiek publicēts pasūtītāja mājaslapas [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi „Lēmums”.

7.2. Pasūtītājs slēdz līgumu (nolikuma 6.pielikums) ar izraudzītajiem pretendentiem, pamatojoties uz pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, un saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem.

7.3. Gadījumā, ja tiesības slēgt līgumu pretendents iegūst par abām iepirkuma daļām, tiek slēgts viens līgums.

7.4. Pasūtītājs nolikuma 7.2.punktā minētā līguma tekstu publicē pašvaldības mājaslapā [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma informācijas par piegādātāju, ar kuru noslēgts līgums, ne vēlāk kā dienā, kad šis līgums stājas spēkā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības, ja tādas būs norādītas piegādātāja iesniegtajā piedāvājumā atbilstoši nolikuma 3.5.punktam.

**8. Pielikumu saraksts**

Nolikumam ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Finanšu piedāvājums iepirkuma 1.daļai

2.pielikums Finanšu piedāvājums iepirkuma 2.daļai

3.pielikums Tehniskā specifikācija – piedāvājums iepirkuma 1.daļai

4.pielikums Tehniskā specifikācija – piedāvājums iepirkuma 2.daļai

5.pielikums Informācija par pretendenta pieredzi

6.pielikums Līguma projekts

**1.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2016/23

nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

iepirkuma 1.daļai

**“Skaņas iekārtu kompleksa iegāde”**

**1. IESNIEDZA**

|  |
| --- |
| **Pretendenta nosaukums un rekvizīti** |
| Nosaukums: |
| Reģ.Nr.: |
| Adrese: |
| Banka: |
| Kods: |
| Konts: |
| Tālrunis: |
| Fakss: |
| e-pasta adrese: |

**2. KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**3. PIEDĀVĀJUMS**

3.1. Mēs piedāvājam veikt atbilstošo skaņas iekārtu kompleksa piegādi Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar iepirkuma nolikumā norādītajiem nosacījumiem un atbilstoši tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kārtas nr. tehniskajā****specifi-kācijā** | **Iepirkuma priekšmeta daļas** | **Vienības cena bez PVN** (EUR) | **Piegādājamo vienību skaits** (gab.) | **Cena par piegādes apjomu bez PVN** (EUR) |
| 2.1 | Zemo frekvenču akustiskā sistēma |   | 4 |   |
| 2.2 | Grīdas monitors |   | 2 |   |
| 2.3 | Sistēmas procesors |   | 1 |   |
| 2.4 | Pastiprinātājs |   | 3 |   |
| 2.5 | Kabeļu komplekts |   | 1 |   |
| 2.6 | Basbungas mikrofons |   | 1 |   |
| 2.7 | Instrumentu mikrofons |   | 3 |   |
| 2.8 | Kondensatora mikrofons |   | 3 |   |
| **Kopā bez PVN** (EUR) |  |
| **PVN, 21%** (EUR) |  |
| **Kopā ar PVN** (EUR) |  |

*\* tabulā jāaizpilda tikai tā(-s) iepirkuma priekšmeta daļa(-s), par kuru (-ām) tiek iesniegts piedāvājums, norādot* ***gan vienas vienības izmaksas, gan kopējās izmaksas*** *un kopsummu rindās zem katras iepirkuma priekšmeta daļas beigām.*

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar tehnisko specifikāciju, tajā norādītajām prasībām. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar skaņas kompleksa piegādi, kā arī ar kompleksa iekārtu uzstādīšanu (t.sk. uzstādīšanas palīgmateriāli – signālu, strāvas vadi, konektori u.tml.), sistēmas palaišanu (regulēšana, kalibrēšana u.tml.) un pasūtītāja personāla apmācību saistītās izmaksas. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(amats) (paraksts un paraksta atšifrējums)*

**2.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2016/23

nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

iepirkuma 2.daļai

**“Gaismas iekārtu kompleksa iegāde”**

**1. IESNIEDZA**

|  |
| --- |
| **Pretendenta nosaukums un rekvizīti** |
| Nosaukums: |
| Reģ.Nr.: |
| Adrese: |
| Banka: |
| Kods: |
| Konts: |
| Tālrunis: |
| Fakss: |
| e-pasta adrese: |

**2. KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**3. PIEDĀVĀJUMS**

3.1. Mēs piedāvājam veikt atbilstošo gaismas iekārtu kompleksa piegādi Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar iepirkuma nolikumā norādītajiem nosacījumiem un atbilstoši tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kārtas nr. tehniskajā****specifi-kācijā** | **Iepirkuma priekšmeta daļas** | **Vienības cena bez PVN** (EUR) | **Piegādājamo vienību skaits** (gab.) | **Cena par piegādes apjomu bez PVN** (EUR) |
| 2.1 | Digitāls jaudas bloks |   | 2 |   |
| 2.2 | Profila skatuves prožektors |   | 16 |   |
| 2.3 | Profila skatuves prožektors |   | 2 |   |
| 2.4 | Multi profila prožektors |   | 2 |   |
| 2.5 | Spuldze |   | 16 |   |
| 2.6 | Spuldze |   | 2 |   |
| 2.7 | Spuldze |   | 2 |   |
| 2.8 | Dūmu pūtējs |   | 1 |   |
| 2.9. | Kustīgais gaismu efekts |  | 4 |  |
| 2.10. | Kustīgais gaismu efekts |  | 2 |  |
| 2.11. | Skatuves efektu prožektors |  | 4 |  |
| 2.12. | Skatuves prožektors |  | 6 |  |
| 2.13. | Skatuves DMX gaismu kontroles pults |  | 1 |  |
| 2.14 | Skatuves prožektoru iekares elements |   | 20 |   |
| **Kopā bez PVN** (EUR) |  |
| **PVN, 21%** (EUR) |  |
| **Kopā ar PVN** (EUR) |  |

*\* tabulā jāaizpilda tikai tā(-s) iepirkuma priekšmeta daļa(-s), par kuru (-ām) tiek iesniegts piedāvājums, norādot* ***gan vienas vienības izmaksas, gan kopējās izmaksas*** *un kopsummu rindās zem katras iepirkuma priekšmeta daļas beigām.*

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar tehnisko specifikāciju, tajā norādītajām prasībām. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar gaismas iekārtu kompleksa piegādi saistītās izmaksas. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(amats) (paraksts un paraksta atšifrējums)*

**3.pielikums**

 Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2016/23

nolikumam

 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma 1.daļai

“Skaņas iekārtu kompleksa iegāde”

1. Iepirkuma priekšmets ir jauna, tehniskajai specifikācijai atbilstoša skaņas iekārtu kompleksa piegāde Priekules novada pašvaldībai iepirkuma līgumā norādītajā izpildes termiņā un pasūtītāja norādītajā izpildes vietā, uzstādīšana, sistēmas palaišana un personāla apmācība.

2. Skaņas iekārtu kompleksam izvirzītās prasības:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskās prasības** | **Skaits** | **Pretendenta piedāvātie parametri** |
| 2.1. |  ***Zemo frekvenču akustiskā sistēma*** | **4** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.1.1. | Zemo frekvenču skanda ar 18"skaļruni |  |   |
| 2.1.2. | Nominālā RMS jauda 1000W, muzikālā jauda 2000W. |   |
| 2.1.3. | Pretestība: 8 omi. |   |
| 2.1.4. | Max SPL: vismaz 137dB 1m attālumā (“free field”, rozā troksnis ar Crest-factor = 4) |   |
| 2.1.5. | Jūtība: ne mazāka kā 101dB / 1W / 1m |   |
| 2.1.6. | Atskaņojamo frekvenču josla: ne sliktāk kā no 37 Hz līdz 115 Hz pie nevienmērības ne lielākas kā +-3dB. |   |
| 2.1.7. | Vismaz 18mm biezs Baltijas finiera korpuss, krāsots ar melnu nodiluma un triecienu izturīgu polimēra faktūrkrāsu, ar perforētu cinkotu un ar melnu pulverkrāsu krāsotu tērauda aizsargsietu. |  |
| 2.1.8. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 gads |   |
| 2.2. |  ***Grīdas monitors*** | **2** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.2.1. | Platjoslas skatuves grīdas monitorskanda ar 12” zemo frekvenču skaļruni un 1,4” augsto frekvenču skaļruni, kas montēts no stiklašķiedras vai oglekļa kompozītmateriāla izgatavotā viļņvada asimetriskā izstarotājā.  |  |   |
| 2.2.2. | Skandai jānodrošina vienmērīgs (ar atšķirību ne lielāku kā +-3 dB) skaņas spiediens zonā no 1,5m augstumā tieši virs skandas līdz 1,5m augstumā un 3m attālumā no skandas. |   |
| 2.2.3. | Atskaņojamo frekvenču josla: no 60Hz līdz 20kHz pie nevienmērības ne lielākas kā +-3 dB visā skandas dinamiskajā diapazonā. |   |
| 2.2.4. | Pārklājums: 90 grādi horizontāli, 80 grādi pa vertikāli, pie atskaņojamās frekvenču joslas nevienmērības uz ass un 30 grādu leņķī no ass ne lielākas kā +-3 db. |   |
| 2.2.5. | RMS jauda: ZF vismaz 600W, AF vismaz 100W. |   |
| 2.2.6. | Muzikālā jauda: 1200W. |   |
| 2.2.7. | Max SPL ne mazāks kā 136 dB. |   |
| 2.2.8. | Vismaz 18mm biezs Baltijas finiera korpuss, krāsots ar melnu nodiluma un triecienu izturīgu polimēra faktūrkrāsu, ar perforētu cinkotu un ar melnu pulverkrāsu krāsotu tērauda aizsargsietu, aiz kura ielīmēts pretlietus porlons. |   |
| 2.2.9. | Augstums virs grīdas ne lielāks par 30cm. |  |
| 2.2.10. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 gads |   |
| 2.3. |  ***Sistēmas procesors*** | **1** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.3.1. | Sistēmas skaņas apstrādes procesors ar vismaz 2 ieejām un vismaz 4 izejām.  |  |   |
| 2.3.2. | 96KHz samplēšanas frekvence, 40bit peldošā punkta DSP, augstas kvalitātes 24bit ADC un DAC. |   |
| 2.3.3. | XLR līnijas līmeņa ieejas un izejas. |   |
| 2.3.4. | USB un RS232 pieslēgums konfigurēšanai. |   |
| 2.3.5. | Konfigurēšana no priekšējā paneļa vai Xconsole GUI vai ekvivalentu. |   |
| 2.3.6. | Iebūvēts matricas mikseris, 8 joslu PEQ katrai ieejai un izejai. |   |
| 2.3.7. | IIR krosoveri ar Bessel, Linkwitz-Riley un Butterworth līknēm. |   |
| 2.3.8. | Vismaz līdz 40ms konfigurējama aizture katrai ieejai un izejai. |   |
| 2.3.9. | Izejas limiteri, fāzu korekcija, vismaz 30 saglabājami preseti, aizsardzība ar paroli. |  |
| 2.3.10. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 gads |   |
| 2.4. |  ***Pastiprinātājs*** | **3** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.4.1. | Divu kanālu H klases jaudas pastiprinātājs. |  |   |
| 2.4.2. | Jauda katram kanālam:Jauda pie 8 omu slodzes, darbinot vienu kanālu – ne sliktāk kā 800WJauda pie 8 omu slodzes, darbinot abus kanālus – ne sliktāk kā 725WJauda pie 4 omu slodzes, darbinot vienu kanālu – ne sliktāk kā 1200WJauda pie 4 omu slodzes, darbinot abus kanālus – ne sliktāk kā 1000W |   |
| 2.4.3. | Nelineārie kropļojumi, pie jaudas 1dB zem norādītās: ne lielāki kā 0,02% 8 omu slodzei un ne lielāki kā 0,05% 4 omu slodzei. |   |
| 2.4.4. | SNR – vismaz 100dB |   |
| 2.4.5. | Ieejas XLR un TRS, ieeju jūtība: 1,2V RMS, |   |
| 2.4.6. | Maksimālais pieļaujamais ieejas signāla līmenis vismaz 16V RMS. |   |
| 2.4.7. | Atskaņojamo frekvenču josla: vismaz 20Hz – 20kHz pie nelinearitātes ne lielākas par -1 dB. |   |
| 2.4.8. | Atslēdzams iebūvēts 100Hz krosovers. |   |
| 2.4.9. | Dinamiskais hedroom – vismaz 2 dB. |   |
| 2.4.10. | Izmērs ne lielāks par 2U, svars mazāks par 10kg. |  |
| 2.4.11. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 gads |   |
| 2.5. |  ***Kabeļu komplekts*** | **1** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.5.1. | Ar Neutrik Speakon spraudņiem aprīkoti kabeļi skandu pieslēgšanai pie pastiprinātājiem. 3 kabeļi vismaz 15m gari, 3 kabeļi vismaz 6m gari. |  |   |
|  | 2.5.2. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 gads |  |  |
| 2.6. |  ***Basbungas mikrofons*** | **1** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.6.1. | Profesionālai lietošanai piemērots dinamiskais basbungas mikrofons.  |  |   |
| 2.6.2. | Uztveramo frekvenču josla – 20Hz līdz 10kHz. |   |
| 2.6.3. | Superkardioīdas virziendarbība.  |   |
| 2.6.4. | Jūtība ne sliktāka kā -64dBV/Pa (0,6 mV / 94dB SPL) |  |
| 2.6.5. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 gads |   |
| 2.7. |  ***Instrumentu mikrofons*** | **3** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.7.1. | Profesionālai lietošanai piemērots dinamiskais instrumentu mikrofons.  |  |   |
| 2.7.2. | Uztveramo frekvenču josla – 40Hz līdz 15kHz. |   |
| 2.7.3. | Kardioīdas virziendarbība, kas ir vienmērīga visā frekvenču joslā.  |   |
| 2.7.4. | Jūtība ne sliktāka kā -56dBV/Pa (1,6 mV / 94dB SPL) |   |
| 2.7.5. | Izmērs ne lielāks par 160mm x 35mm |   |
| 2.7.6. | Svars no 280g līdz 290g |  |
| 2.7.7. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 gads |   |
| 2.8. |  ***Kondensatora mikrofons*** | **3** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.8.1. | Profesionālai lietošanai piemērots plaša pielietojuma kondensatora mikrofons.  |  |   |
| 2.8.2. | Uztveramo frekvenču josla – 20Hz līdz 20kHz. |   |
| 2.8.3. | Linearitāte joslā no 30Hz līdz 16kHz ne sliktāka par +-1 dB (1m, 23C, MLS troksnis, 1/12 okt. Izlīdzināšana, uz ass). |   |
| 2.8.4. | Kardioīdas virziendarbība.  |   |
| 2.8.5. | Fantoma barošana: 12V līdz 48V (parametri norādīti pie 48V, kas ir ieteicamais spriegums) |   |
| 2.8.6. | Jūtība ne sliktāka kā -44dBV/Pa (6 mV / 94dB SPL). |   |
| 2.8.7. | Attiecība signāls / troksnis (DIN A-svērtais / CCIR): ne sliktāk kā 78dB / 68dB |   |
| 2.8.8. | Paštrokšņu līmenis ne sliktāk par 16dB(A) |   |
| 2.8.9. | Max SPL pie 0,5%THD ne mazāk kā 135 dB. |  |
| 2.8.10. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 1 gads |   |

*\* Tukšajos lauciņos pretī prasītajiem parametriem pretendents norāda piedāvājumam atbilstošos parametrus vai aprakstu.*

3. Skaņas iekārtu kompleksa pieņemšanas - nodošanas laikā pretendentam jānodod pasūtītājam visa ar kompleksa sastāvā esošajām iekārtām saistītā dokumentācija - garantijas dokumenti, pamācības, lietošanas instrukcijas, tehniskā un cita dokumentācija latviešu valodā (ja tāda precēm paredzēta).

4. Iepirkuma priekšmetā ietilpstošā skaņas iekārtu kompleksa piegāde pasūtītājam, uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība pretendentam jānodrošina par saviem līdzekļiem.

5. Pretendentam jānodrošina skaņas iekārtu kompleksa garantija ne mazāk kā tehniskajā specifikācijā norādīto periodu. Garantijas termiņš tiek rēķināts no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

6. Garantijas perioda laikā bojāto skaņas iekārtu kompleksa vienību transportēšana no to atrašanās vietas uz servisa centru un no servisa centra atpakaļ pasūtītājam pretendentam jānodrošina par saviem līdzekļiem.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(amats) (paraksts un paraksta atšifrējums)*

**4.pielikums**

 Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2016/23

nolikumam

 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma 2.daļai

“Gaismas iekārtu kompleksa iegāde”

1. Iepirkuma priekšmets ir jauna, tehniskajai specifikācijai atbilstoša gaismas iekārtu kompleksa piegāde Priekules novada pašvaldībai iepirkuma līgumā norādītajā izpildes termiņā un pasūtītāja norādītajā izpildes vietā.

2. Gaismas iekārtu kompleksam izvirzītās prasības:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskās prasības** | **Skaits** | **Pretendenta piedāvātie parametri** |
| 2.1. |  ***Jaudas bloks*** | **2** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.1.1. | Digitāls 63A/5 jaudas bloks ar dimmēšanas funkciju un Harting pieslēgumu.  |  |   |
| 2.1.2. | Jauda uz kanālu 16A/12. |   |
| 2.1.3. | Maks. kanālu skaits 12.  |   |
| 2.1.4. | DMX un pilna manuālā kontrole.  |   |
| 2.1.5. | Kanālam iestādāma spuldžu sildīšana un 3 veidu darbība: slēdzis, lineārs, apgriesta secība.  |   |
| 2.1.6. | Katram kanālam LED ekrāns ar kontroles rādījumiem. |   |
| 2.1.7. | Dzesēšana ar elektronikas temperatūras monitoringu.  |   |
| 2.1.8. | Minimums 12 ieprogrammēti gaismu scenāriji.  |   |
| 2.1.9. | XLR 3 PIN ieejas / izejas.  |   |
| 2.1.10. | Melns korpuss ar ABB drošinātājiem katram kanālam un kopējais 3 fāžu. |   |
| 2.1.11. | 3 fāžu konekcijas adapteris un Harting pieslēguma sistēma komplektā |  |
| 2.1.12. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.2. |  ***Profila skatuves prožektors*** | **16** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.2.1. | Jauda 1000W. |  |   |
| 2.2.2. | Lēcas tips PC ø 150mm. |   |
| 2.2.3. | Iestādāms Zoom 10-40 °.  |   |
| 2.2.4. | Izmērs: 405 x 260 x 200 mm.  |   |
| 2.2.5. | Spuldze GX9.5.  |   |
| 2.2.6. | Maks. svars 4,78 kg ar aksesuāriem. |   |
| 2.2.7. | Melns |  |
| 2.2.8. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.3. |  ***Profila skatuves prožektors*** | **2** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.3.1. | Jauda 2000W.  |  |   |
| 2.3.2. | Lēcas tips Fresnel. |   |
| 2.3.3. | Iestādāms Zoom 10-40.  |   |
| 2.3.4. | Spuldze GX9.5.  |   |
| 2.3.5. | Maks. svars 7,16 kg ar aksesuāriem.  |   |
| 2.3.6. | Melns |  |
| 2.3.7. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.4. |  ***Multi profila prožektors*** | **2** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.4.1. | Augstas intensitātes GKV tipa spuldze.  |  |   |
| 2.4.2. | Jauda: 600W.  |   |
| 2.4.3. | Viegls alumīnija korpuss. |   |
| 2.4.4. | Standarta bāzes leņķis 26°. |   |
| 2.4.5. | Projekcijām regulējamas figūras un zīmējumi. |   |
| 2.4.6. | Iespēja kā papildus aksesuārus izmantot zīmējumu turētāju un variējamu diafragmu.  |   |
| 2.4.7. | Maks. izmēri: 580 x 160 x 250 mm (GxPlxA). |   |
| 2.4.8. | Svars: ne lielāks par 6,22kg |  |
| 2.4.9. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.5. |  ***Spuldze*** | **16** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.5.1. | Spuldze GX9.5 64745 CP-70  |  |  |
|   | 2.5.2. | 1000W |  |  |
|   | 2.5.3. | 26000lm  |  |  |
|  | 2.5.4. | 200h |  |  |
| 2.6. |  ***Spuldze*** | **2** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.6.1. | Spuldze GY16 64788 CP/72  |  |   |
| 2.6.2. | 2000W  |   |
| 2.6.3. | 52000lm |   |
| 2.6.4. | 400h |  |
| 2.7. |  ***Spuldze*** | **2** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.7.1. | Spuldze GKV-600 G9.5 230V  |  |   |
| 2.7.2. | 600W  |   |
| 2.7.3. | 14000lm  |   |
| 2.7.4. | 250h |  |
| 2.8. |  ***Dūmu pūtējs*** | **1** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.8.1. | Hazer tipa dūmu pūtējs.  |  |   |
| 2.8.2. | Jauda 700W. |   |
| 2.8.3. | Duālā gaisa un šķidruma padošanas tehnoloģija.  |   |
| 2.8.4. | Pašattīrošā funkcija.  |   |
| 2.8.5. | 2 DMX kanāli ar 3 un 5 PIN in/out konektoriem. |   |
| 2.8.6. | Powercon barošana. |   |
| 2.8.7. | Uzkaršana līdz 5 minūtēm. |   |
| 2.8.8. | Patēriņš 8,5ml / 1 min.  |   |
| 2.8.9. | Kontroles panelis ar ekrānu uz iekārtas aizmugures. |   |
| 2.8.10. | Komplektā ar smagās konsistences 5L šķidrumu. |  |
| 2.8.11. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.9. |  ***Kustīgais gaismu efekts*** | **4** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.9.1. | LED tehnoloģija. |  |   |
| 2.9.2. | 16bit. |   |
| 2.9.3. | Jauda 93W.  |   |
| 2.9.4. | Gaisma: ne mazāka par 20 900lx/1m.  |   |
| 2.9.5. | Dimmer: 0-100%.  |   |
| 2.9.6. | Strobo efekts: 0-20Hz.  |   |
| 2.9.7. | 3 daļīga rotējoša prizma.  |   |
| 2.9.8. | Rotējoši zīmējumi (Gobos): 2 stikla 3D un 5 metāla (maināmi).  |   |
| 2.9.9. | Krāsas: 9 + multiefekti.  |   |
| 2.9.10. | Leņķis ne lielāks vai mazāks par: 17 °.  |   |
| 2.9.11. | DMX kanālu skaits: 13/8. |   |
| 2.9.12. | Regulējams fokuss.  |   |
| 2.9.13. | Krāsains ekrāns ar pilnu kontroles klāstu. |   |
| 2.9.14. | Izmēri ne lielāki par 210 x 225 x 340 mm (PlxDzxA).  |   |
| 2.9.15. | Svars: līdz 5,6kg |  |
| 2.9.16. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.10. |  ***Kustīgais gaismu efekts*** | **2** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.10.1. | LED tehnoloģija. |  |   |
| 2.10.2. | 16bit. |   |
| 2.10.3. | Jauda 283W.  |   |
| 2.10.4. | Strobo efekts: 0-20Hz.  |   |
| 2.10.5. | 3 daļīga rotējoša prizma.  |   |
| 2.10.6. | Rotējoši zīmējumi (Gobos): 2 stikla 3D un 6 metāla (maināmi).  |   |
| 2.10.7. | Krāsas: 9 + multiefekti. |   |
| 2.10.8. | Leņķis maināms no 9° līdz 16,5°.  |   |
| 2.10.9. | DMX kanālu skaits: 15/9.  |   |
| 2.10.10. | Elektronisks fokuss.  |   |
| 2.10.11. | Krāsains ekrāns ar pilnu kontroles klāstu.  |   |
| 2.10.12. | Izmēri ne lielāki par 335 x 250 x 480 mm (PlxDzxA). |   |
| 2.10.13. | Svars: līdz 12,3kg. |  |
| 2.10.14. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.11. |  ***Skatuves efektu prožektors*** | **4** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.11.1. | LED tehnoloģija. |  |   |
| 2.11.2. | Jauda: 45W.  |   |
| 2.11.3. | RGB 3in1 lēcas. |   |
| 2.11.4. | 12 pilnībā kontrolējami segmenti.  |   |
| 2.11.5. | Iebūvētas programmas un mikrofons.  |   |
| 2.11.6. | LED ekrāns. |   |
| 2.11.7. | Jauda: ne mazāka par 3430lx / @ 2m.  |   |
| 2.11.8. | Alumīnija korpuss ar kustīgiem montāžas kronšteiniem.  |   |
| 2.11.9. | Pasīvā dzesēšanās. |   |
| 2.11.10. | DMX kanāli: 36.  |   |
| 2.11.11. | Leņķis: 40°.  |   |
| 2.11.12. | Dimmeris: 0-100%.  |   |
| 2.11.13. | Strobo: 0-11Hz.  |   |
| 2.11.14. | Svars: ne lielāks par 4,2kg |  |
| 2.11.15. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.12. |  ***Skatuves prožektors*** | **6** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.12.1. | LED tehnoloģija. |  |   |
| 2.12.2. | Jauda: 92W.  |   |
| 2.12.3. | Gaisma min. 3836lux@2m. |   |
| 2.12.4. | RGBWA 5 komponentu LED.  |   |
| 2.12.5. | Izmērs: 295 x 106 x 263 m.  |   |
| 2.12.6. | Alumīnija korpuss ar pasīvo dzesēšanos.  |   |
| 2.12.7. | LED ekrāns.  |   |
| 2.12.8. | 2 veidu montāžas kronšteins.  |   |
| 2.12.9. | IEC barošanas konektori IN/OUT 220V.  |   |
| 2.12.10. | Iebūvētas programmas un mikrofons. |  |
| 2.12.11. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.13. |  ***Skatuves DMX gaismu kontroles pults*** | **1** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.13.1. | 1024 DMX kanāli sadalīti 2 universos.  |  |   |
| 2.13.2. | Optiski izolēti XLR 5 un 3 PIN konektori. |   |
| 2.13.3. | Regulējamo iekārtu skaits 80 (katra līdz 40 DMX kanāliem). |   |
| 2.13.4. | Chase skaits 600, 20 no tām var sinhroni atkaņot, soļi: 600.  |   |
| 2.13.5. | Iebūvēts efektu ģenerators ar dimmeri, Pan/Tilt, RGB, CMY, krāsām, Iris un fokusu.  |   |
| 2.13.6. | Liels ekrāns pilnai kontrolei.  |   |
| 2.13.7. | Atmiņa 32 iekārtām. |   |
| 2.13.8. | USB pieslēgvieta. |   |
| 2.13.9. | R20 bibliotēkas atbalsts.  |   |
| 2.13.10. | Komplektā transporta kaste. |  |
| 2.13.11. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |   |
| 2.14. |  ***Skatuves prožektoru iekares elements***  | **20** | *šeit norādīt izgatavotāju un modeli* |
|   | 2.14.1. | Skatuves prožektoru iekares elements 50mm caurulei |  |   |
|  | 2.14.2. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 gadi |  |  |

*\* Tukšajos lauciņos pretī prasītajiem parametriem pretendents norāda piedāvājumam atbilstošos parametrus vai aprakstu.*

3. Gaismas iekārtu kompleksa pieņemšanas - nodošanas laikā pretendentam jānodod pasūtītājam visa ar kompleksa sastāvā esošajām iekārtām saistītā dokumentācija - garantijas dokumenti, pamācības, lietošanas instrukcijas, tehniskā un cita dokumentācija latviešu valodā (ja tāda precēm paredzēta).

4. Pretendentam jānodrošina iepirkuma priekšmetā ietilpstošā gaismas iekārtu kompleksa piegāde pasūtītājam par saviem līdzekļiem.

5. Pretendentam jānodrošina skaņas iekārtu kompleksa garantija ne mazāk kā tehniskajā specifikācijā norādīto periodu. Garantijas termiņš tiek rēķināts no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

6. Garantijas perioda laikā bojāto gaismas tehnikas kompleksa vienību transportēšana no to atrašanās vietas uz servisa centru un no servisa centra atpakaļ pasūtītājam pretendentam jānodrošina par saviem līdzekļiem.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(amats) (paraksts un paraksta atšifrējums)*

**5.pielikums**

 Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2016/23

nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona, telefons)** | **Piegāžu** **un/vai veikto darbu apraksts** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\* Sniegt informāciju, kas apliecina pretendenta atbilstību šī nolikuma 5.1.4.punktā minētajai prasībai, sniedzot visu prasīto informāciju par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(amats) (paraksts un paraksta atšifrējums)*

**6.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2016/23

nolikumam

PROJEKTS

**LĪGUMS**

Priekulē

2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti Puses, un katrs atsevišķi - Puse,

saskaņā ar iepirkuma **„ *Skaņas un gaismas iekārtu kompleksu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā*”** (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/23) rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
	1. Izpildītājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk un saņem no Izpildītāja *<skaņas un/vai gaismas iekārtu kompleksa>* tehniku (turpmāk tekstā – Prece) saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma \_\_.pielikums) un tehnisko specifikāciju - piedāvājumu (Līguma \_\_\_.pielikums)\*.

*Gadījumā, ja tiesības slēgt līgumu pretendents iegūst par abām iepirkuma daļām, tiek slēgts viens līgums.*

1.2. Precei jābūt jaunai, atbilstošā kvalitātē, bez bojājumiem un defektiem.

**2.** **Samaksas noteikumi**

2.1. Līguma summa saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumuir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), kas sastāv no līgumcenas EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) un PVN 21% summas EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.2. Pasūtītājs 2.1.punktā minēto summu pārskaita Izpildītāja norādītajā bankas kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Izpildītājam tiek piemērots Līguma 3.9.punktā minētais Līgumsods. Tādā gadījumā Līguma summas pārskaitīšanas termiņš, kas ir noteikts 30 (trīsdesmit) dienas, tiek rēķināts no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Līgumsoda samaksu pilnā apmērā.

1. **Preces nodošanas un pieņemšanas kārtība un Pušu atbildība**

3.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma \_\_\_. pielikums) atbilstošu Preci ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīža abu Pušu pilnvaroto personu klātbūtnē. Preces piegādi Pasūtītājam Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem.

3.2. Izpildītājam Prece jānodod Pasūtītājam Priekules kultūras namā (adrese: Peldu iela 1,Priekule, Priekules novads), visas Preces vienības nododot vienā reizē.

3.3. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku un piegādes laikā nodod Pasūtītājam arī visu ar Preci saistīto dokumentāciju - garantijas dokumentus, pamācības, lietošanas instrukcijas, tehnisko un citu dokumentāciju latviešu valodā (ja tāda precēm paredzēta).

3.4. Pasūtītājs Preces nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta un pieņem tikai tad, kad ir pārliecinājies, ka ir piegādātas visas Preces vienības un Prece atbilst iepirkumā iesniegtajai tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma \_\_.pielikums).

*Skaņas iekārtu kompleksa piegādes gadījumā Līgums tiek papildināts ar sekojošiem punktiem:*

 *“Pēc Preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Izpildītājs veic Pasūtītāja norādīto Preces vienību uzstādīšanu un Pasūtītāja tehniskā personāla pārstāvju apmācību darbam ar Preces iekārtām.”*

 *“Vismaz Preču garantijas perioda laikā Izpildītājs nodrošina telefonisku atbalstu Pasūtītāja tehniskajam personālam darbā ar uzstādītājām iekārtām.”*

3.5. Pasūtītājs pēc Preces nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas veic samaksu par Preci Līguma 2.nodaļā minētajā kārtībā.

3.6. Ja Pasūtītājs pirms Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas konstatē defektus vai arī tās neatbilstību tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma \_\_.pielikums), Puses sastāda neatbilstību aktu, kurā tiek norādīti attiecīgie defekti, neatbilstības tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam un termiņš konstatēto trūkumu novēršanai. Termiņš trūkumu novēršanai nevar būt garāks par 5 (piecām) darba dienām.

3.7. Pēc trūkumu novēršanas Pasūtītājs atkārtoti pārbauda Preces atbilstību iepirkumā iesniegtajai tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma \_\_.pielikums). Ja Pasūtītājs konstatē, ka Prece atbilst tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam, Pasūtītājs paraksta Preces nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.8. Ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē, ka Prece neatbilst tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam (Līguma \_\_.pielikums), tad par to tiek sastādīts akts, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta sastādīšanas brīža samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas, un Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu ar Izpildītāju.

3.9. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.1.punktā norādīto Preces nodošanas termiņu, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

3.10. Ja Izpildītājs kavē Preces piegādes termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un tādā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas.

3.11. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

3.12. Izpildītājs nav atbildīgs, ja Precei tiek konstatēti jebkādi defekti pēc Preces nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. Līguma 3.12.punkts neattiecas uz garantiju un garantijas remontu.

3.13. Līgumsods pārskaitāms uz Pušu norādītajiem bankas kontiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma laušanas brīža.

3.14. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma saistību izpildes, izņemot, ja iestājas Līguma 3.8. un 3.10.punktā minētie gadījumi.

3.15. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies.

**4. Preces garantija**

4.1. Izpildītājs garantē Preces atbilstību izgatavotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem.

4.2. Preces garantijas termiņš norādīts tehniskajā specifikācijā. Garantijas termiņš tiek rēķināts no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.3. Izpildītājs izraksta garantijas talonu, kurā ir norādīti Preces garantijas noteikumi, termiņš, servisa centra nosaukums, adrese un tālrunis.

4.4. Preces diagnostika (defekta noteikšana), pieņemšana un nodošana remontā garantijas periodā notiek Pasūtītāja telpās.

4.5. Izpildītājs sedz visus garantijas remonta un transporta (bojāto skaņas un/vai gaismas kompleksu iekārtu transportēšana no to atrašanās vietas uz servisa centru un no servisa centra atpakaļ pasūtītājam) izdevumus.

4.6. Ja garantijas laikā nepieciešams remonts, kuru Izpildītājs veic savās telpās vai tam ir nepieciešams ilgāks laiks par 24 stundām, uz remonta laiku Izpildītājs nodrošina Pasūtītāju ar analogu vai labāku Preci.

4.7. Reakcijas laiks uz izsaukumu sakarā ar Preces bojājumiem – 1 (vienas) darba dienas laikā no bojājuma pieteikuma brīža.

4.8. Garantijas saistības nav spēkā attiecīgām Preces vienībām, kas ekspluatētas, neievērojot lietošanas un uzglabāšanas nosacījumus.

4.9. Bojājumus var pieteikt pa tālruni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_. Kontaktinformācijas maiņas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties par to informē Pasūtītāju un norāda jauno kontaktinformāciju.

4.10. Ja garantijas laikā Prece ir sabojājusies vairāk nekā 3 (reizes), tad Izpildītājam ir jānomaina nekvalitatīvā Prece pret ekvivalentu jaunu Preci.

**5. Nepārvaramas varas apstākļi**

5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai Pusei ir paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām.

5.2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku Līguma saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

5.3. Puses vienojas, ka, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi Līguma 5.1.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem, un Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

**6.** **Nobeiguma noteikumi**

6.1. Visus strīdus, kas Pusēm rodas saistībā ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

6.2. Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

6.3. Nav pieļaujami grozījumi attiecībā uz Preces vienas vienības cenu, norēķinu kārtību, sodu sankcijām un darbu izpildes termiņiem, izņemot Līguma 5.daļā minētajos gadījumos.

6.4. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs - Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6.6. Pušu pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

 6.6.1. No Pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(amats, vārds, uzvārds)*, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

6.6.2. No Izpildītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(amats, vārds, uzvārds)*, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs: Piegādātājs:**

**Priekules novada pašvaldība \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Reģ.Nr.90000031601 Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese – Saules iela 1, Adrese – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priekule, Priekules novads, LV – 3434 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AS “Swedbank”, HABALV22 Banka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kods\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LV30HABA0551018598451 Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /V.Jablonska/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Z.V. Z.V.

**\_\_\_\_.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_.\_\_.\_\_\_\_

līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*(tiks kopēts no uzvarējušā pretendenta iesniegtā piedāvājuma iepirkumā)*

**\_\_\_\_.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_.\_\_.\_\_\_\_

līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS**

*(tiks kopēts no uzvarējušā pretendenta iesniegtā piedāvājuma iepirkumā)*