**Papildus informācija**

iepirkumā ar identifikācijas Nr.**PNP2017/11**

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras periodā”

03.04.2017

Informējam, ka saistībā ar iepirkumu „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras periodā” no ieinteresētā pretendenta ir saņemti šādi jautājumi un komentāri:

*Finanšu piedāvājums 1. daļai - asfalta segumu uzturēšanas darbi:*

*Poz. Nr. 3 "Vienlaidus asfalta seguma ieklāšana ar ieklājēju" - Virgas pagastā*

*> Punktos Nr. 3.3.2. un 3.3.3. ir minēta pamata sagatavošana līdz nepieciešamai augstuma atzīmei - lūgums precizēt, kas šajos darbos ietilpst (vai tā būtu minerālmateriālu piebēršana vai esoša seguma izlīdzināšana, kāds segums tur ir šobrīd) un cik liela ir augstuma starpība, lai varam saprast, cik lielā apjomā un kāds materiāls ir jāpielieto.*

*> 1. daļas tehniskajā specifikācijā 4. punktā ir pievienota neatbilstoša informācija "4. Vienkārtas virsmas apstrāde Y1B 8/11" - finanšu piedāvājumā šādi darbi nav minēti. Lūgums informāciju nomainīt/papildināt ar atbilstošu informāciju par finanšu piedāvājuma poz. Nr. 3 "Vienlaidus asfalta seguma ieklāšana ar ieklājēju"*

*Poz. Nr. 3 "Vienlaidus asfalta seguma ieklāšana ar ieklājēju" - Bunkas pagastā*

*> Punktā Nr. 3.4.1. ir minēta nesaistīta minerālmateriālu seguma pastiprināšana ar maisījumu 0/32q - 10 m3 - lūgums precizēt minerālmateriālu maisījumu, jo tur ir ieviesusies drukas kļūda 0/32****q****.*

*Konkursa dokumentācija:*

*> 1. daļas tehniskajā specifikācijā punktā Nr. 2 "Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju" sadaļā ''D. Materiāli'' 1. punktā ir minēts sekojoši: "Asfaltbetonam jāatbilst "Autoceļu specifikācijas 2005" prasībām" - vai tā ir drukas kļūda, vai tiešām materiāliem ir jāatbilst tik novecojošām Ceļu specifikācijām? Lūgums precizēt, pēc kurām specifikācijām veicami iepirkumu konkursu daļās norādītie darbi un pēc kurām arī būtu jāskatās materiālu atbilstības.*

Skaidrojumi:

1. Nolikuma 3.3.2.punktā minētie darbi veicami iepriekš caurtekas remonta dēļ pārrakta asfaltēta ceļa posma vietā. Tur šobrīd ir ieklāta izraktā grunts un grants slānis. Asfalta ieklāšanai šī punkta ietvaros nepieciešams noņemt esošo segumu, kas ir vienā līmenī ar paredzamo ceļa virskārtu un tā vietā ieklāt nepieciešamos slāņus karstā asfalta apakškārtas un karstā asfalta dilumkārtas ieklāšanai. **Rekomendējam objektu apskatīt klātienē,** kontaktinformācija par apskates iespējām: Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, tel. 2947063, e-pasts: [virga@priekulesnovads.lv](mailto:virga@priekulesnovads.lv)
2. Nolikuma 3.3.3.punktā minēto darbu ietvaros asfaltējamais objekts šobrīd ir daļēji sabrucis asfalts ar grantētiem starpposmiem, kura virskārta ir vidēji 5-10cm zem plānotā asfaltētā ceļa virskārtas. Izlīdzināšana līdz vajadzīgajai atzīmei ietver esošās virskārtas izlīdzināšanu. **Rekomendējam objektu apskatīt klātienē,** kontaktinformācija par apskates iespējām: Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, tel. 2947063, e-pasts: [virga@priekulesnovads.lv](mailto:virga@priekulesnovads.lv)
3. "4. Vienkārtas virsmas apstrāde Y1B 8/11" darbu veikšana šī nolikuma ietvaros nav paredzēti.
4. "Vienlaidus asfalta seguma ieklāšana ar ieklājēju" šī nolikuma ietvaros ir karstā asfalta apakškārtas un karstā asfalta dilumkārtas (virskārtas) ieklāšana atbilstoši "Autoceļu specifikācijas 2015" prasībām.
5. Pareizais minerālmateriālu sastāvs 3.3.1.punktā minētajā seguma pastiprināšanā ir **0/32p**.
6. **„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras periodā” nolikumā norādītie darbi veicami pēc "Autoceļu specifikācijas 2015" prasībām.**

Priekules novada pašvaldības

iepirkumu komisijas priekšsēdētāja P. Andersone

J.Džeriņš,

26426586