**APSTIPRINĀTS**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2018.gada 5.jūlija sēdē,

protokols Nr.2.4.1-1/18/13-1

**IEPIRKUMA**

***“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā”***

**NOLIKUMS**

Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/13

Priekule

2018

1. **Vispārīgā informācija**

**1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs** – **PNP2018/13.**

**1.2. Pasūtītājs:**

**Priekules novada pašvaldība**

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Reģ.Nr.90000031601

Tālrunis 63461006, fakss 63497937

e-pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv

mājaslapa: [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv)

**1.3. Iepirkuma metode –** iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā.

**1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana**

1.4.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem bez maksas var iepazīties uz vietas Priekules novada pašvaldībā (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā) darba dienās no plkst.8:00–12:00 un 12:45–17:00 (piektdienās līdz 16:00) vai Priekules novada pašvaldības mājaslapas [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā ”Publiskie iepirkumi”.

1.4.2. Kontaktpersona - Priekules novada pašvaldības iepirkuma speciāliste Linda Gūža, tel.63497951, e-pasts: linda.guza@priekulesnovads.lv.

**1.5. Piedāvājuma iesniegšana**

1.5.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt Priekules novada pašvaldībā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV - 3434, līdz **2018.gada 17.jūlija plkst.14:00**, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.5.2. Norādītais piedāvājumu iesniegšanas termiņa laiks tiek nofiksēts mājaslapā http://www.time.is vai, ja neparedzētu apstākļu dēļ nav pieejams internets, - ar Latvijas Radio 1, kas paziņo par pilnas stundas iestāšanos, palīdzību. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc tam, kad attiecīgajā mājaslapā norādītais pulkstenis rāda laiku precīzi 14:00 un “00” sekundes vai pa Latvijas Radio 1 tiek paziņota pilnas stundas iestāšanās, netiek atvērti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

1.5.3. Pasūtītājs neatbild par līdz reģistrācijai pasūtītāja lietvedībā pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences nesaņemšana.

1.5.4. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai.

1.5.5. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.5.6. Pasūtītājs neatbild par priekšlaicīgi atvērtiem piedāvājumiem, ja aploksne nav bijusi noformēta atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4.punkta prasībām. Piedāvājumi, kas atvērti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām neatbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4.punkta prasībām noformētas aploksnes dēļ, netiek vērtēti. Pretendents tiek rakstiski informēts par šo faktu, piedāvājums pretendentam netiek atgriezts.

**2. Informācija par iepirkuma priekšmetu**

* 1. **Iepirkuma priekšmets –** tehniskajai specifikācijai atbilstošu videonovērošanas sistēmas iekārtu (IP videokameru, rakstošo iekārtu, nepārtrauktās barošanas bloku, bezvadu tīkla iekārtu, datora un videonovērošanas sistēmas palīgmateriālu) piegāde un uzstādīšana Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar videonovērošanas sistēmas aprakstu (CPV kods – 32323500-8 (videonovērošanas sistēma)).
	2. **Līguma izpildes vieta** – Priekules novada administratīvā teritorija.
	3. **Līguma termiņš:** līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz abu līgumslēdzēju pušu pilnīgai saistību izpildei, t.i., pretendenta norādītā garantijas termiņa beigām; **prognozējamais līguma darbības sākuma termiņš – 01.08.2018** (norādītais termiņš var mainīties atkarībā no finansējuma pieejamības); **videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādes un uzstādīšanas termiņš – 31.10.2018**.
	4. **Cita informācija:**
		1. *Plānotie darbi tiek realizēti, ja pasūtītājam ir pietiekošs finansējums to realizēšanai. Nepietiekama finansējuma gadījumā pasūtītājam ir tiesības neslēgt paredzamo līgumu.*
		2. Kontaktpersona par videonovērošanas sistēmas iekārtu uzstādīšanas vietu apskati: Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, tālr. 29176392, e-pasts: andris.razma@priekulesnovads.lv.
		3. Ieinteresētais piegādātājs savus jautājumus par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām iesniedz rakstveidā Priekules novada pašvaldībā (adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads) vai elektroniskā veidā nosūtot to uz e-pasta adresi dome@priekulesnovads.lv. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot to jautājuma uzdevējam un ievietojot pasūtītāja mājaslapas [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā “Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi “Papildus informācija”.
		4. Pretendenta pienākums ir sekot aktuālajai informācijai (atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem u.c.) pasūtītāja mājaslapā [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) un ņemt to vērā, sagatavojot savu piedāvājumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

**3. Piedāvājuma sagatavošana**

3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus un prasības.

3.2. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, un pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

3.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

3.4. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

3.4.1. finanšu piedāvājuma (nolikuma 1.pielikums);

3.4.2. nolikuma 6.nodaļā minētajiem pretendenta kvalifikācijas atlases dokumentiem;

3.4.3. tehniskā piedāvājuma (nolikuma 8.pielikums).

3.5. Ja kāds no pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, kuru pasūtītājs nav tiesīgs atklāt, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pretendentam savā piedāvājumā jānorāda, kura informācija ir konfidenciāla. Par konfidenciālu nevar tikt uzskatīta informācija, kas minēta Publisko iepirkumu likuma 60.pantā.

3.6. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam būtu vajadzējis paredzēt - un atbilstošie nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN)).

3.7. Dokumenti jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.8. Piedāvājuma dokumenti iesniedzami atbilstoši pielikumos pievienotajām formām un to saturam. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, tiek vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās formās prasītā informācija.

**4. Prasības piedāvājuma noformēšanai**

4.1. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodams.

4.2. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.

4.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu tulkojumu un atvasinājumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

4.4. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

4.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

4.4.2. atzīme “Piedāvājums iepirkumam “Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā””;

4.4.3. atzīme “Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/13”

4.4.4. atzīme “Neatvērt līdz 2018.gada 17.jūlija plkst.14:00”;

4.4.5. pretendenta nosaukums un adrese.

4.5. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, uz aploksnes, papildus nolikuma 4.4.punktā prasītajai informācijai, norādot atzīmi: “Piedāvājuma grozījumi”.

4.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.7. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši nolikuma 4.4.punktā minētajām prasībām.

**5. Pretendentu izslēgšanas noteikumi**

1. Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.1.1.  ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

5.1.2.  ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

5.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

5.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. punkta nosacījumi;

5.1.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4. un 5.1.5.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkuma komisija:

5.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 5.1.4.punktā minēto personu – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā informāciju iegūst Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS);

5.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 5.1.4.punktā minēto personu – pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu\*, kas apliecina, ka uz to un 5.1.4.punktā minēto personu neattiecas 5.1.punktā minētie gadījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā minēto izziņu neiesniedz, tas tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

\* - *ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.*

**6. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasība** | **Iesniedzamie dokumenti** | **Piezīmes** |
|  ***Atbilstība profesionālās darbības veikšanai*** |
| 6.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.  | **Latvijā reģistrētam pretendentam** reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz.**Ārvalstī reģistrēts pretendents** iesniedz izziņas un/vai citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem iepirkumu komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs. Prasība attiecināma arī uz pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai.  |
|  ***Tehniskās un profesionālās spējas*** |
| 6.2. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divas) līdzvērtīgas\* videonovērošanas sistēmu iekārtu piegādes, katru vismaz 1000 EUR apmērā. *\* - par līdzvērtīgām tiks uzskatītas piegādes, kuru ietvaros pretendents piegādājis videonovērošanas sistēmu iekārtas (vismaz videonovērošanas kameras un rakstošās iekārtas), uzstādījis piegādātās iekārtas un nodrošinājis videonovērošanas sistēmas garantijas apkopi.*  | Pretendents iesniedz:1) informāciju par pretendenta pieredzi saskaņā ar 6.2.punkta prasībām (nolikuma 2.pielikums);2) vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par katru no 6.2.punktā minētajiem darbiem – videonovērošanas sistēmu iekārtu piegādi, to uzstādīšanu un garantijas apkopes nodrošināšanu (vairākus vienas piegādes ietvaros veiktos darbus ir atļauts apliecināt ar vienu atsauksmi).Ja prasības izpildē pretendents balstās uz citu personu iespējām, pretendents iesniedz arī:1) informāciju par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (nolikuma 3.pielikums);2) katras šīs personas apliecinājumu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā (nolikuma 4.pielikums);3) aizpildītu nolikuma 2.pielikumu ar informāciju par katras šīs personas pieredzi. | Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas faktiski piedalīsies iepirkuma līguma izpildē, t.i., veiks darbus, kuru izpildei attiecīgā pieredze ir nepieciešama. |
| 6.3. Piesaistītie apakšuzņēmēji. | Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.Katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu. | Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. |
| 6.4. **Kā sākotnējo pierādījumu** atbilstībai iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām (6.nodaļa) **Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu** (veidlapa pieejama saitē - <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv> ).  Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības.  Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 6.4.1. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. 6.4.2. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.  Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. |

6.5. Gadījumos, kad piedāvājumu iesniedz personu apvienība (t.sk., personālsabiedrība), papildus nolikuma punktā noteiktajiem dokumentiem, tā iesniedz šādus dokumentus:

 6.5.1. sadarbības līguma kopiju vai līdzvērtīgu dokumentu, kurā norādītas personas, kas apvienojušās personu apvienībā, un katra personu apvienības biedra atbildības apjoms iepirkuma dokumentācijā minēto darbu izpildē (t.sk. konkrēti veicamie darbi);

6.5.2. pilnvaru, kura nosaka personu apvienības biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību. Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

6.6. Pretendents, kurš sniedzis nepatiesu informāciju vai nav to sniedzis vispār, vai arī sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas.

6.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas; ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

**7. Piedāvājumu vērtēšana**

7.1. Piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.5.1.punktā minētā termiņa, netiek vērtēti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

7.3. Iepirkuma komisija:

7.3.1. Vispirms pārbauda piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.nodaļā minētajām prasībām (prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko piedāvājuma vērtēšanas procesu un lemj par tālāku piedāvājuma vērtēšanu vai izslēgšanu no tālākas vērtēšanas.

7.3.2. Pārbauda, vai tehniskais piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām un iesniegts par visu iepirkuma apjomu. Par atbilstošiem tiek uzskatīti un tālāk tiek vērtēti tie piedāvājumi, kuri iesniegti par visu iepirkuma apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

7.3.3. Pārbauda, vai sniegta finanšu piedāvājumā prasītā informācija, piedāvājums iesniegts par visu iepirkuma apjomu un vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Salīdzinot pretendentu piedāvātās līgumcenas, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

7.3.4. Nosaka pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izvēloties no piedāvājumiem, kas atbilst 7.3.1.-7.3.3.punktu prasībām, piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

7.3.5. Pārbauda, vai 7.3.4.punktā minētais pretendents ir iesniedzis visus nolikuma 3.4.punktā minētos dokumentus (izņemot 3.4.2.punktā minētos dokumentus, kas tiek pārbaudīti atsevišķi).

7.3.6. Pārbauda, vai 7.3.4 punktā minētais pretendents iesniedzis visus šī nolikuma 6.nodaļā minētos dokumentus un tajos sniegtās informācijas atbilstību izvirzītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti un tālāk tiek vērtēti tie piedāvājumi, kuros sniegta visa prasītā informācija, kā arī sniegtā informācija apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām.

7.3.7. Ja 7.3.4.punktā minētais pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, iepirkuma komisija pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.

7.3.8. Pārbauda 7.3.4.punktā minētā pretendenta atbilstību nolikuma 5.1.punktā minētajām prasībām vai pieprasa iesniegt pretendentam attiecīgas izziņas gadījumā, ja uz pretendentu ir attiecināms nolikuma 5.2.punkts.

7.3.9. Ja 7.3.4.punktā minētais pretendents/šī pretendenta piedāvājums kādā no 7.3.5 – 7.3.8 punktos minētajām pārbaudēm atzīts par neatbilstošu nolikumā izvirzītajām prasībām vai pretendents norādītajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas vai dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un nosaka nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šī nolikuma 7.3.4.punktā noteiktajai kārtībai, un attiecībā uz to veic 7.3.5 – 7.3.8.punktos minētās pārbaudes.

7.3.10. Pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

7.3.11. Ja piedāvājumā ietvertā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu. Ja norādītajā termiņā pretendents nav izskaidrojis vai papildinājis piedāvājumā ietverto informāciju, iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

7.3.12. Ja 7.3.4.punkta izpildes laikā tiek konstatēts, ka viszemāko piedāvāto līgumcenu piedāvājuši divi vai vairāki pretendenti, attiecībā uz viņiem visiem tiek veiktas 7.3.5. – 7.3.8.punktos noteiktās pārbaudes. No pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu viszemāko līgumcenu un kuri atbilst visām nolikuma prasībām, pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nosaka izlozes kārtībā.

**8. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana**

8.1. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu, un lēmums tiek publicēts pasūtītāja mājaslapas [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā “Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi “Lēmums”.

8.2. Pasūtītājs slēdz līgumu (nolikuma 7.pielikums) ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, un saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem.

8.3. Pasūtītājs nolikuma 8.2.punktā minētā līguma tekstu publicē pašvaldības mājaslapā [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma informācijas desmit darbdienu laikā pēc tam, kad šis līgums stājas spēkā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības, ja tādas būs norādītas piegādātāja iesniegtajā piedāvājumā atbilstoši nolikuma 3.5.punktam.

**9. Pielikumu saraksts**

Nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Finanšu piedāvājums

2.pielikums Pieredze līdzīgu piegāžu veikšanā

3.pielikums Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai, un pretendentam nododamo resursu apraksts

4.pielikums Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums

5.pielikums Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

 un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms

6.pielikums Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums

7.pielikums Līguma projekts

8.pielikums Tehniskā specifikācija

9.pielikums Videonovērošanas sistēmas apraksts

1. **pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

iepirkumam ar identifikācijas Nr.PNP2018/13

**“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā”**

**1. IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| *Reģistrācijas Nr.* |  |
| *Adrese:* |  |
| *Banka, kods:* |  |
| *Konts:* |  |
| *Tālrunis:* |  |
| *E-pasta adrese:* |  |
| **Informācija par pretendenta atbilstību mazā/vidējā uzņēmuma statusam** | Pretendents |  |  mazā/vidējā uzņēmuma statusam\*. |
|  | *(atbilst/neatbilst)* |  |
| \* - atbilstoši Eiropas Kopienas Komisijas ieteikumam **uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**, ja tajā nodarbinātas mazāk kā 250 personas, un tā gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus eiro. |
| **Kontaktpersona** (vārds, uzvārds) |  |
| *Tālrunis:* |  |
| *E-pasta adrese:* |  |

**2. PIEDĀVĀJUMS**

2.1. Piedāvājam veikt tehniskajai specifikācijai atbilstošu videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar videonovērošanas sistēmas aprakstu.

2.2. Mūsu piedāvājums ir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iepirkuma priekšmets** | **Daudzums** | **Vienas vienības cena (bez PVN), EUR** | **Cena par visām pozīcijas vienībām (bez PVN), EUR** |
| **1.** | **IP VIDEONOVĒROŠANAS KAMERAS** |
| 1.1. | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 25 gab. |  |  |
| 1.2. | IP videonovērošanas kamera Nr.2 | 2 gab. |  |  |
| **2.** | **RAKSTOŠĀS IEKĀRTAS** |
| 2.1. | Rakstošā iekārta Nr.1 | 6 gab. |  |  |
| 2.2. | Rakstošā iekārta Nr.2 | 1 gab. |  |  |
| **3.** | **NEPĀRTRAUKTĀS BAROŠANAS BLOKS (UPS)** |
| 3.1. | Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) | 7 gab. |  |  |
| **4.** | **BEZVADU TĪKLA IERĪCES** |
| 4.1. | Bezvadu tīkla ierīce Nr.1 | 1 gab. |  |  |
| 4.2. | Bezvadu tīkla ierīce Nr.2 | 8 gab. |  |  |
| 4.3. | Bezvadu tīkla ierīce Nr.3 | 11 gab. |  |  |
| 4.4. | Bezvadu tīkla ierīce Nr.4 | 1 gab. |  |  |
| 4.5. | Bezvadu tīkla ierīce Nr.5 | 10 gab. |  |  |
| **5.** | **DATORS** |
| 5.1. | Dators videonovērošanas ieraksta sistēmai ar programmatūru | 1 gab. |  |  |
| **6.** | **PAPILDAPRĪKOJUMS** |
| 6.1. | Tīkla kabelis | 280 m |  |  |
| 6.2. | Sadales kaste | 1 gab. |  |  |
| 6.3. | Metāla serveru skapis ar slēdzeni | 1 gab. |  |  |
| 6.4. | Kārbas ārtelpu vadu savienojumiem | 20 gab. |  |  |
| **7.** | **DARBI** |
| 7.1. | Iekārtu uzstādīšana, konfigurēšana, saslēgšana tīklā | 1 kompl. |  |  |
| 7.2. | Personāla apmācības pamatkurss darbam ar programmatūru 2 (diviem) darbiniekiem | 1 kompl. |  |  |
| 7.3.  | Uzstādītās videonovērošanas sistēmas garantijas apkopes nodrošināšana 12 mēnešus | 1 kompl.  |  |  |
|  |  |  | **Kopā (bez PVN), EUR:** |  |
|  |  |  | PVN (21%), EUR: |  |
|  |  |  | Kopā (ar PVN), EUR: |  |

2.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar iekārtu piegādi, uzstādīšanu, sagatavošanu ekspluatācijai, garantijas nodrošināšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību saistītie izdevumi.

2.4. Apliecinām, ka piegādātās iekārtas būs jaunas, atbilstošā kvalitātē, bez bojājumiem un defektiem, ES sertificētas.

2.5. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

2.6. Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

|  |
| --- |
| 2.7. Apņemamies nodrošināt videonovērošanas sistēmas uzturēšanu un garantijas apkopi 12 mēnešus.  |
|  |
|  |  |  |
| *(amats)* |  | *(paraksts un paraksta atšifrējums)* |

**2.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

nolikumam

**PIEREDZE LĪDZĪGU PIEGĀŽU VEIKŠANĀ*\****

Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.**p.k.* | *Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tās tel. numurs* | *Veiktās piegādes apraksts \*\**  | *Līguma apjoms (EUR)* | *Līguma termiņš* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* Sniegt informāciju, kas apliecina pretendenta vai tā norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilstību šī nolikuma 6.2.punktā minētajai prasībai, sniedzot visu prasīto informāciju par veiktajām piegādēm ne vairāk kā trīs iepriekšējo gadu laikā.*

*\*\* Sniegt informāciju par piegādes ietvaros veiktajiem darbiem (kontekstā ar nolikuma 6.2.punkta prasībām), t.i., norādīt, vai piegādes līguma ietvaros veikta videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde, to uzstādīšana un garantijas apkopes nodrošināšana.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(amats) (paraksts un paraksta atšifrējums)*

**3.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

 nolikumam

**Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai,**

**un pretendentam nododamo resursu apraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs** | **Adrese, telefons, kontaktpersona** | **Pretendentam nododamo resursu un to** **nodošanas veida apraksts** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\*Šo pielikumu aizpilda pretendents, ja tas kvalifikācijas prasību apliecināšanai balstās uz citām personām.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Amats* |  |
| *Vārds, uzvārds* |  |
| *Datums* |  |
| *Paraksts* |  |

 **4.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

 nolikumam

**Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums**

Ar šo mēs,

|  |
| --- |
|  |
| *(uzņēmuma nosaukums, reģ. numurs)* |

apliecinām, ka līguma **“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā”** izpildē sadarbosimies ar **<***Pretendenta nosaukums*>, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts līgums, nododot pretendenta rīcībā šādus resursus:

|  |
| --- |
|  |
| *(minēt konkrētos resursus un veidu, kā tie tiks nodoti pasūtītāja rīcībā)* |

*\*Šo pielikumu aizpilda persona, uz kuras iespējām pretendents balstās.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Amats* |  |
| *Vārds, uzvārds* |  |
| *Datums* |  |
| *Paraksts* |  |

 **5.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

 nolikumam

**Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem**

**un tiem nododamo darbu saraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Adrese, telefons, kontaktpersona** | **Apakšuzņēmējam nododamie darbi** |
| **darbu apjoms**  | **darbu apraksts** |
| procentos (%) no kopējā apjoma | EUR bez PVN |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* Šo pielikumu aizpilda pretendents, ja tas līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.*

*\*\* Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Amats* |  |
| *Vārds, uzvārds* |  |
| *Datums* |  |
| *Paraksts* |  |

 **6.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

 nolikumam

**Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums**

Ar šo mēs,

|  |
| --- |
|  |
| *(uzņēmuma nosaukums, reģ. numurs)* |

|  |
| --- |
|  |
| *(pretendenta nosaukums)* |

apņemamies kā apakšuzņēmējs strādāt pie iepirkuma līguma **“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā”** izpildesgadījumā, ja līgums tiks noslēgts ar pretendentu veicot

|  |
| --- |
|  |
| *(minēt konkrētos veicamos darbus un to apjomus (EUR bez PVN))* |

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar līguma nosacījumiem un iepirkuma nolikumu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apliecinām, ka mūsu uzņēmums |  |  mazā/vidējā uzņēmuma statusam\*. |
|  | *(atbilst/neatbilst)* |  |
| \* - atbilstoši Eiropas Kopienas Komisijas ieteikumam **uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**, ja tajā nodarbinātas mazāk kā 250 personas, un tā gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus eiro. |

*\*Šo pielikumu aizpilda pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Amats* |  |
| *Vārds, uzvārds* |  |
| *Datums* |  |
| *Paraksts* |  |

**7.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

nolikumam

PROJEKTS

**LĪGUMS**

Priekulē

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti Puses, un katrs atsevišķi - Puse,

saskaņā ar iepirkuma **“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā”** (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/13) rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
	1. Izpildītājs piegādā videonovērošanas sistēmas iekārtas (turpmāk tekstā – Preces) atbilstoši Izpildītāja iepirkumā iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) un saskaņā ar videonovērošanas sistēmas aprakstu (Līguma 3.pielikums).
	2. Izpildītājs pēc Preču piegādes nodrošina piegādāto Preču uzstādīšanu un sagatavošanu ekspluatācijai (tajā skaitā Pasūtītāja darbinieku apmācību), atbilstoši videonovērošanas sistēmas aprakstam (Līguma 3.pielikums) un citiem iepirkuma nolikuma un Līguma nosacījumiem (turpmāk tekstā - Darbi). Iekārtu un tīklu konfigurācijas parametri pirms Darbu veikšanas saskaņojami ar Pasūtītāju.
	3. Pirms Darbu uzsākšanas **uzstādāmās iekārtas obligāti marķējamas projekta finansētāja noteiktajā veidā un kārtībā**. Izpildītājs informē Pasūtītāju par brīdi, kad uzstādāmās video novērošanas iekārtas ir viņa rīcībā, un Pasūtītājs nodrošina projekta prasībām atbilstošus iekārtu marķējuma elementus.
	4. Precei jābūt jaunai, atbilstošā kvalitātē, bez bojājumiem un defektiem, ES sertificētai.
	5. Pēc Preces piegādes un Darbu pabeigšanas, Izpildītājs nodrošina uzstādītās videonovērošanas sistēmas konfigurāciju, pielāgošanu un sistēmas darbības optimizēšanu 12 mēnešus no pieņemšanas – nodošanas akta par Preces piegādi un Darbu veikšanu abpusējas parakstīšanas dienas.
	6. Preces garantiju un programmatūras atbalstu Izpildītājs nodrošina 12 mēnešus no pieņemšanas – nodošanas akta par Preces piegādi un Darbu veikšanu abpusējas parakstīšanas dienas.

**2.** **Līguma summa un samaksas noteikumi**

2.1. Līguma summa saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumuir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), kas sastāv no līgumcenas EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) un PVN 21% summas EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.2. Pasūtītājs 2.1.punktā minēto summu pārskaita Izpildītāja norādītajā bankas kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstošā rēķina saņemšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Izpildītājam tiek piemērots Līguma 3.12.punktā minētais Līgumsods. Tādā gadījumā Līguma summas pārskaitīšanas termiņš, kas ir noteikts 30 (trīsdesmit) dienas, tiek rēķināts no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Līgumsoda samaksu pilnā apmērā.

2.3. Savstarpēji vienojoties iespējama 2.1.punktā noteiktās summas samaksa pa daļām. Minimālā vienība, par kuru iespējama minētā daļējā apmaksa, ir viena videonovērošanas sistēmas aprakstā (līguma 3.pielikums) minētā Priekules novada teritoriālā vienība – pagasts vai Priekules pilsēta. Šajā gadījumā 2.2. punktā minētais pieņemšanas – nodošanas akts un rēķins tiek sastādīts atsevišķi par katru vienību, par kuru Izpildītājs vēlas saņemt samaksas daļu.

1. **Nodošanas un pieņemšanas kārtība un Pušu atbildība**

3.1. Preces piegāde un Darbu pabeigšana tiek noformēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu, ko ar parakstiem apliecina Puses vai to pilnvarotas personas. Preces piegādes un Darbu veikšanas **gala termiņš ir** **31.10.2018**.

3.2. Pēc Līgumā paredzētās Preces piegādes un Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros un nodod Pasūtītājam arī visu saistīto dokumentāciju – sistēmas iekārtu izvietojuma un kabeļu plānus elektroniskā formā, iekārtu piekļuves datus, garantijas dokumentus, pamācības, lietošanas instrukcijas, tehnisko un citu dokumentāciju latviešu valodā (ja tāda precēm paredzēta).

3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces piegādes un Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas pieņem Preci un Darbus un paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu, vai iesniedz Izpildītājam rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Preci un Darbus.

3.4. Pasūtītājs pēc Preces piegādes Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas veic samaksu par atbilstoši Pasūtītāja prasībām piegādāto preci un kvalitatīvi veiktajiem Darbiem Līguma 2.nodaļā minētajā kārtībā.

3.5. Ja Pasūtītājs pirms Preces piegādes un Darbu izpildes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas konstatē defektus vai arī uzstādīto iekārtu neatbilstību tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums) vai veikto Darbu neatbilstību videonovērošanas sistēmas aprakstam (Līguma 3.pielikums), Puses sastāda neatbilstību aktu, kurā tiek norādīti attiecīgie defekti un neatbilstības un termiņš konstatēto trūkumu novēršanai. Trūkumu novēršanai noteiktais termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu.

3.6. Pēc trūkumu novēršanas Pasūtītājs atkārtoti pārbauda Preces atbilstību tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums) un veikto Darbu atbilstību videonovērošanas sistēmas aprakstam (Līguma 3.pielikums). Ja Pasūtītājs konstatē, ka uzstādītās iekārtas atbilst tehniskajam piedāvājumam un veiktie Darbi atbilst videonovērošanas sistēmas aprakstam, Pasūtītājs paraksta Preces nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.7. Izpildītājs apņemas veikt Preces piegādi un Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, atbilstoši konkrēto darbību regulējošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvu prasībām, un apņemas izmantot tikai ES sertificētus materiālus.

3.8. Izpildītājs apņemas (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturto daļu, ja pakalpojumi tiek sniegti pasūtītāja objektā), pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, iesniegt Darbu veikšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītājam ir pienākums paziņot pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek iesaistīts Darbu veikšanā.

3.9. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, satiksmes drošības noteikumus, visu attiecīgo dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem to veikšanas vietās, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. Izpildītājs apņemas pirms Darbu veikšanas uzsākšanas izvērtēt visus iespējamos darba vides riska faktorus un, ņemot vērā darba raksturu un darba apstākļus, informēt savus nodarbinātos par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu.

3.10. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

3.11. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.1.punktā norādīto Preces piegādes un Darbu nodošanas termiņu, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

3.12. Ja Izpildītājs kavē Preces piegādes un Darbu nodošanas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un tādā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas.

3.13. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

3.14. Līgumsods pārskaitāms uz Pušu norādītajiem bankas kontiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma laušanas brīža.

3.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma saistību izpildes, izņemot, ja iestājas Līguma 3.12.punktā minētais gadījums.

3.16. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies.

3.17. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

**4. Garantijas**

4.1. Izpildītājs garantē Preces atbilstību izgatavotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem.

4.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Preces garantiju 12 mēnešus no Preces piegādes un Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas .

4.4. Garantijas laikā bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža. Ja iekārtu defektu nav iespējams novērst noteiktajā laikā, Pretendents uz remonta laiku to aizstāj ar pēc tehniskajiem parametriem līdzvērtīgu iekārtu uz sava rēķina.

4.5. Izpildītājs sedz visus garantijas remonta un transporta (bojāto iekārtu transportēšana no tās atrašanās vietas uz servisa centru un no servisa centra atpakaļ pasūtītājam) izdevumus.

4.6. Iestājoties 4.4.punkta nosacījumiem 3 (trīs) darba dienu laikā abu Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties neatkarīgam ekspertam, kura atzinums Pusēm ir obligāts izpildīšanai.

4.7. Reakcijas laiks uz izsaukumu sakarā ar videonovērošanas sistēmas bojājumiem – 5 (piecas) stundas no bojājuma pieteikuma brīža.

4.8. Garantijas saistības nav spēkā attiecīgām uzstādītajām videonovērošanas sistēmas vienībām, kas ekspluatētas, neievērojot lietošanas nosacījumus.

4.9. Bojājumus var pieteikt pa tālruni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_. Kontaktinformācijas maiņas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties par to informē Pasūtītāju un norāda jauno kontaktinformāciju.

4.10. Ja garantijas laikā kāda no uzstādītajām videonovērošanas sistēmas iekārtām ir sabojājusies vairāk nekā 3 (reizes), tad Izpildītājam ir jānomaina nekvalitatīvā iekārta pret ekvivalentu jaunu iekārtu.

**5. Nepārvaramas varas apstākļi**

5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai Pusei ir paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām.

5.2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku Līguma saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

5.3. Puses vienojas, ka, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi Līguma 5.1.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem, un Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

**6.** **Nobeiguma noteikumi**

6.1. Visus strīdus, kas Pusēm rodas saistībā ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

6.2. Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

6.3. Nav pieļaujami grozījumi attiecībā uz Preces un veicamo Darbu cenu, norēķinu kārtību, sodu sankcijām un darbu izpildes termiņiem, izņemot Līguma 5.daļā minētajos gadījumos.

6.4. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.5. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

6.6. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs - Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6.7. Pušu pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

 6.7.1. No Pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(amats, vārds, uzvārds)*, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

6.7.2. No Izpildītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(amats, vārds, uzvārds)*, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs: Piegādātājs:**

**Priekules novada pašvaldība \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Reģ.Nr.90000031601 Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese – Saules iela 1, Adrese – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priekule, Priekules novads, LV – 3434 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AS “Swedbank”, HABALV22 Banka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kods\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LV30HABA0551018598451 Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

domes priekšsēdētāja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /V.Jablonska/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**1.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

līgumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

(tiks kopēts no uzvarējušā pretendenta iesniegtā piedāvājuma iepirkumā)

**2.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

līgumam

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

(tiks kopēts no uzvarējušā pretendenta iesniegtā piedāvājuma iepirkumā)

**3.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

līgumam

**VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS APRAKSTS**

(iepirkuma nolikuma 9.pielikums)

**8.pielikums**

 Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

nolikumam

**Tehniskā specifikācija - PIEDĀVĀJUMS**

iepirkumam ar identifikācijas Nr.PNP2018/13

 **“Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā”**

|  |
| --- |
| ***!!! Pretendenta piedāvātajām IP videonovērošanas kamerām*** ***un rakstošajām iekārtām jābūt no viena ražotāja !!!*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **IP VIDEONOVĒROŠANAS KAMERAS** |
| **Parametri** | **PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** |
| **1.1.** | **IP videonovērošanas kamera Nr.1** (25 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 1.1.1. | *Kameras tips* | PTZ - Grozāmā |  |
| 1.1.2. | *Pielietojums* | Āra |  |
| 1.1.3. | *Izšķirtspēja* | Vismaz 4 megapikseļi |  |
| 1.1.4. | *Skenēšanas sistēma* | Progressive Scan |  |
| 1.1.5. | *Objektīvs* | Motorizēts varifokāls objektīvs  |  |
| 1.1.6. | *Skata leņķis* | Horizontālais ampitūdā vismaz no 54° līdz 3,2 ° |  |
| 1.1.7. | *Objektīva regulēšanas amplitūda* | Pan: 0° ~ 360° |  |
| 1.1.8. | *Gaismas jūtība* | Ne vairāk kā 0.05 lux @F1.6. 0 lux with IR |  |
| 1.1.9. | *Diena / Nakts* | Mehāniskais infrasarkanais (IR cut) filtrs, ar automātisku darbību |  |
| 1.1.10. | *Infrasarkanais (IR) apgaismojums* | Vismaz 100 m |  |
| 1.1.11. | *Video kompresija* | Vismaz H.264 / H.265 3 plūsmās |  |
| 1.1.12. | *Attēla uzlabošanas funkcijas* | Vismaz WDR, BLC, HLC, 3D DNR |  |
| 1.1.13. | *Citas funkcijas* | MicroSD atbalsts līdz vismaz 128GB |  |
| 1.1.14. | *Ūdens izturība* | Vismaz IP66 |  |
| 1.1.15. | *Darba temperatūra* | No vismaz -35°C līdz vismaz +50°C |  |
| 1.1.16. | *Barošana* | Vismaz POE ,barošanas bloks iekļauts  |  |
| 1.1.17. | *Savietojamība* | Vismaz ONVIF, PSIA, CGI |  |
| 1.1.18. | *Audio* | Vismaz 1 ieeja / 1 izeja |  |
| 1.1.19. | *Stiprinājums* | Iekļauts oriģinālais stiprinājums pie ēkas sienas vai stabā (atkarībā no darba uzdevuma) |  |
| **1.2.** | **IP videonovērošanas kamera Nr.2** (2 gab.)**(transportlīdzekļu numuru atpazīšanas kamera)** | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 1.2.1. | *Kameras tips* | Cilindra - "Bullet" |  |
| 1.2.2. | *Pielietojums* | Āra  |  |
| 1.2.3. | *Izšķirtspēja* | Vismaz 2 Mpx (HD 1080)@ 30fps  |  |
| 1.2.4. | *Efektīvie Pikseļi* | Vismaz 1920x1080 |  |
| 1.2.5. | *Objektīvs* | Motorizēts Varifokāls  |  |
| 1.2.6. | *Skata leņķis* | Horizontālais amplitūdā vismaz no 50° līdz 5 ° |  |
| 1.2.7. | *Objektīva regulēšanas amplitūda* | 3 asu |  |
| 1.2.8. | *Gaismas jūtība* | Ne vairāk kā 0.002 Lux @ F1.2 |  |
| 1.2.9. | *Elektroniskais slēdža ātrums* | Amplitūdā vismaz no 1/50 līdz 1/10000 |  |
| 1.2.10. | *Diena / Nakts* | Mehāniskais infrasarkanais (IR cut) filtrs, ar automātisku darbību |  |
| 1.2.11. | *Infrasarkanais (IR) apgaismojums* | Vismaz 40 m |  |
| 1.2.12. | *Video kompresija* | Vismaz H.265/H.264 |  |
| 1.2.13. | *Dažādas funkcijas* | MicroSD slots ar atbalstu vismaz līdz 64GB |  |
| 1.2.14. | *Citas funkcijas* | Numura zīmju reģistrēšana līdz 40m attālumam |  |
| 1.2.15. | *Ūdens izturība* | Vismaz IP66 |  |
| 1.2.16. | *Darba temperatūra* | No vismaz -30°C līdz vismaz +50°C |  |
| 1.2.17. | *Barošana* | PoE, barošanas bloks iekļauts. |  |
| 1.2.18. | *Savietojamība* | Vismaz CGI, SDK, Onvif |  |
| 1.2.19. | *Stiprinājums* | Iekļauts oriģinālais stiprinājums pie ēkas sienas vai stabā (atkarībā no darba uzdevuma) |  |
| 1.2.20. | *Attēla uzlabošana* | Vismaz [WDR (140dB)](http://drosibai.lv/product/article/tehnisko-terminu-skaidrojumi-videonovroan.html), BLC, HLC, 3D DNR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **RAKSTOŠĀS IEKĀRTAS** |
| **Parametri** | **PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** |
| **2.1.** | **Rakstošā iekārta Nr.1** (6 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 2.1.1. | *Pielietojums* | Iekštelpu pielietojums |  |
| 2.1.2. | *Kopējais kanālu skaits* | Vismaz 8 kanāli |  |
| 2.1.3. | *Ienākošā datu plūsma* | Vismaz 80 Mbps |  |
| 2.1.4. | *Izejošā datu plūsma* | Vismaz 80 Mbps |  |
| 2.1.5. | *Ieraksta izšķirtspēja* | Vismaz līdz 8 Mpx - 4K |  |
| 2.1.6. | *Video kompresija* | Vismaz H.264/H.265 |  |
| 2.1.7. | *Audio* | Vismaz 1 ieeja un 1 izeja |  |
| 2.1.8. | *HDD pieslēgums* | Vismaz 1 gab. SATA ports, HDD vismaz līdz 6TB |  |
| 2.1.9. | *Video izejas* | Vismaz VGA, HDMI  |  |
| 2.1.10. | *Savietojamība* | Vismaz 1x RJ45 Ethernet interface; 2x USB2.0 |  |
| 2.1.11. | *Barošana* | Ar barošanas bloku |  |
| 2.1.12. | *Cietais disks* | Vismaz 4TB, SATA III |  |
| **2.2.** | **Rakstošā iekārta Nr.2** (1 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 2.2.1. | *Pielietojums* | Iekštelpu pielietojums |  |
| 2.2.2. | *Kopējais kanālu skaits* | Vismaz 16 kanāli |  |
| 2.2.3. | *Ienākošā datu plūsma* | Vismaz 200 Mbps |  |
| 2.2.4. | *Izejošā datu plūsma* | Vismaz 200 Mbps |  |
| 2.2.5. | *Ieraksta izšķirtspēja* | Vismaz līdz 8 Mpx - 4K |  |
| 2.2.6. | *Video kompresija* | Vismaz H.265/H.264 |  |
| 2.2.7. | *Audio* | Vismaz 1 ieeja un 1 izeja |  |
| 2.2.8. | *Kadru skaits sekundē* | Vismaz 25 fps |  |
| 2.2.9. | *HDD pieslēgums* | Vismaz 2 gab. SATA porti, vismaz līdz 6TB |  |
| 2.2.10. | *Video izejas* | Vismaz HDMI, VGA |  |
| 2.2.11. | *Signalizācija* | Vismaz 4 ieeja un 2 izejas |  |
| 2.2.12. | *Savietojamība* | Vismaz 1x RJ45 Ethernet interface; 2x USB (vismaz viens no tiem USB 3.0) |  |
| 2.2.13. | *Barošana* | Ar barošanas bloku |  |
| 2.2.14. | *Cietais disks* | 2gab, katrs vismaz 4TB, SATA III |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **NEPĀRTRAUKTĀS BAROŠANAS BLOKS (UPS)** |
| **Parametri** | **PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** |
| **3.1.** | **Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS)** (7 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 3.1.1. | *Izejošās strāvas jauda* | Vismaz 450VA/240 W |  |
| 3.1.2. | *Izejas rozetes* | Vismaz 2 x Schuko  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **BEZVADU TĪKLA IEKĀRTAS** |
| **Parametri** | **PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** |
| **4.1.** | **Bezvadu tīkla iekārta Nr.1** (1 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 4.1.1. | *Procesors* | Vismaz 400 MHz |  |
| 4.1.2. | *Atmiņa* | Vismaz 64MB DDR SDRAM |  |
| 4.1.3. | *Wi-Fi Standarts* | Vismaz 802.11a/n |  |
| 4.1.4. | *Antena* | Omni, vismaz 6 dbi |  |
| 4.1.5. | *Tīkla interfeiss* | Vismaz viens 10/100 Ethernet ports |  |
| 4.1.6. | *Strāvas barošana* | PoE, barošanas bloks iekļauts |  |
| 4.1.7. | *Darbības temperatūra* | No vismaz -30°C līdz vismaz +50°C |  |
| 4.1.8. | *Atbalstāmās OS* | Vismaz RouterOS L4 licence |  |
| **4.2.** | **Bezvadu tīkla iekārta Nr.2** (8 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 4.2.1. | *Procesors* | Vismaz 720 MHz |  |
| 4.2.2. | *Atmiņa* | RAM vismaz 128MB DDR2 |  |
| 4.2.3. | *Wi-Fi Standarti* | Vismaz 802.11a/n/ac |  |
| 4.2.4. | *Darbības režīmi* | Vismaz CPE, Point to Point, Point to Multipoint |  |
| 4.2.5. | *Interfeiss* | Vismaz viens 10/100/1000 Ethernet ports |  |
| 4.2.6. | *Antena* | Horizontāli 90°, 5GHz antena, vismaz 13dBi  |  |
| 4.2.7. | *Strāvas barošana*  | PoE, barošanas bloks iekļauts |  |
| 4.2.8. | *Darbības temperatūra* | No vismaz -30°C līdz vismaz +50°C |  |
| 4.2.9. | *Atbalstāmās OS* | Vismaz RouterOS L4 licence |  |
| **4.3.** | **Bezvadu tīkla iekārta Nr.3** (11 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 4.3.1. | *Procesors* | Vismaz 600 MHz |  |
| 4.3.2. | *Atmiņa* | Vismaz 64 MB DDR2 |  |
| 4.3.3. | *Wi-Fi Standarti* | 802.11a/n |  |
| 4.3.4. | *Antena* | Iebūvēta virziena antena |  |
| 4.3.5. | *Interfeiss* | Vismaz 1x 10/100 Ethernet port |  |
| 4.3.6. | *Darbības temperatūra* | No vismaz -30°C līdz vismaz +50°C |  |
| 4.3.7. | *Atbalstāmās OS* | Vismaz RouterOS L3 licence |  |
| 4.3.8. | *Strāvas barošana* | PoE, barošanas bloks iekļauts |  |
| 4.3.9. | *Ierīces izmēri* | Garākā mala nepārsniedz 160mm |  |
| **4.4.** | **Bezvadu tīkla iekārta Nr.4** (1 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 4.4.1. | *Procesors* | Vismaz 600MHz |  |
| 4.4.2. | *Atmiņa* | Vismaz 64MB RAM |  |
| 4.4.3. | *Wi-Fi Standarts* | 802.11b/g/n |  |
| 4.4.4. | *Antenas pastiprinājums* | Vismaz 10dBi |  |
| 4.4.5. | *Ierīces izmēri* | Garākā mala nepārsniedz 160mm |  |
| 4.4.6. | *Strāvas barošana* | PoE, barošanas bloks iekļauts |  |
| 4.4.7. | *Darbības temperatūra* | No vismaz -30°C līdz vismaz +50°C |  |
| 4.4.8. | *Atbalstāmās OS* | Vismaz RouterOS Level 3 licence |  |
| **4.5.** | **Bezvadu tīkla iekārta Nr.5** (10 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 4.5.1. | *Procesors* | Vismaz 650 MHz |  |
| 4.5.2. | *Atmiņa* | Vismaz 64 MB |  |
| 4.5.3. | *Wi-Fi Standarts* | 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n |  |
| 4.5.4. | *Interfeiss* | Vismaz viens 10/100 Ethernet ports |  |
| 4.5.5. | *Antenas pastiprinājums* | Vismaz 5GHz 16 dBi |  |
| 4.5.6. | *Ierīces izmēri* | Garākā mala nepārsniedz 160mm |  |
| 4.5.7. | *Darbības temperatūra* | No vismaz -30°C līdz vismaz +50°C |  |
| 4.5.8. | *Atbalstāmās OS* | Vismaz RouterOS L3 licence |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **DATORS** |
| **Parametri** | **PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** |
| **5.1.** | **Dators videonovērošanas ieraksta sistēmai ar programmatūru** (1 gab.) | *!!! Šeit jānorāda konkrētās* *pretendenta piedāvātās iekārtas* *ražotājs un modelis!!!* |
| 5.1.1. | *Centrālais Procesors* | Intel procesors. Procesors pēc Passmark CPU Benchmark testa iegūst vismaz 9500 punktus. |  |
| 5.1.2. | *Barošanas bloks* | Atbilstošs datora patērētai jaudai |  |
| 5.1.3. | *Operatīvā atmiņa* | Vismaz 16GB DDR4 |  |
| 5.1.4. | *SSD disks*  | SSD vismaz 128GB |  |
| 5.1.5. | *HDD diski* | 2gab, vismaz 10TB ietilpība katram. 7200RPM SATA III (6GB/s) |  |
| 5.1.6. | *Papildus parametri* | Tīkla karte 1Gbps, vismaz 4 USB porti, vismaz 2 no tiem USB3. VGA, DVI un HDMI izejas.Iespēja vēl vienam tīkla savienojumam, piemēram, PCI slots RJ45 Ethernet kartei |  |
| 5.1.7. | *Numuru atpazīšanas modulis* | Luxriot LPR-U modulis ~ LPR Unlimited |  |
| 5.1.8. | *Videonovērošanas sistēmas programmatūra* | Luxriot EVO LXR-EVO-S-24 |  |
| 5.1.9. | *Operētājsistēma* | Windows 64bit |  |
| 5.1.10. | *Formfaktors* | Rackmount 2U līdz 4U |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **PAPILDAPRĪKOJUMS** |
| **PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** |
| **Aprīkojums** | **Daudzums** |
| 6.1. | **Tīkla kabelis**Āra darbiem piemērots 5.kategorijas kabelis, materiāli (savienojumiem u.c.) | 270 m |  |
| 6.2. | **Sadales kaste**Izmantojama iekštelpās, novērošanas kameru un tīkla iekārtu strāvas adapteru ievietošanai; aiztaisāma; vismaz 40(platums) x 40 (augstums) x 25(dziļums) cm | 1 gab. |  |
| 6.3. | **Metāla serveru skapis ar slēdzeni**Metāla skapis ar slēdzeni un ventilācijas atverēm; rakstošās iekārtas, nepārtrauktās barošanas bloka (UPS) un divu iekārtu strāvas adapteru ievietošanai. | 1 gab. |  |
| 6.4. | **Kārbas ārtelpu vadu savienojumiem**Ūdensnecaurlaidīgas, IP66 klasei atbilstošas kārbas ārtelpu vadu savienojumiem (strāvas adapteru un vadu savienojumu ievietošanai).  | 20 gab. |  |

**9.pielikums**

 Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2018/13

nolikumam

**VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS APRAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terito-riālā vienība** | **Uzstādīšanas vieta** | **Uzstādāmās iekārtas** |  | **Veicamie darbi** |
| ***Objekts*** | ***Adrese*** | ***Vieta*** | ***Iekārta*** | ***Iekārtu skaits*** | ***Iekārtas Nr. tehniskajā specifikācijā***  | ***Vispārējs darbu apraksts*** | ***Komentāri*** |
| **VIRGAS PAGASTS** | Virgas pagasta 1.novērošanas punkts (1.VNP) | Pašvaldības autoceļš B33***"Virgas skolas ceļš"****Virga, Virgas pagasts, Priekules novads* | ēka un apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 1 | 1.1. | **1 (viena) videonovērošanas kamera Nr.1** stiprināma pie Virgas pamatskolas ēkas stūra un ar **tīkla kabeli** pieslēdzama pie **rakstošās iekārtas Nr.1**, kas atrodas tajā pašā ēkā.  | **Tīkla kabeļa** garums 30 m.Iekārtas pie strāvas pieslēgtas caur **nepārtrauktās barošanas bloku (UPS)**. |
| rakstošā iekārta Nr.1 | 1 | 2.1. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) | 1 | 3.1. |
| Virgas pagasta 2.novērošanas punkts (2.VNP) | Valsts autoceļš V1210***"Priekule - Paplaka - Virga"****Priekule - Paplaka - Virga, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads* | ēka un apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 2 | 1.1. | Uzstādāmas **2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.1** esošajos ielu apgaismojuma stabos, katrā pusē iebrauktuvei pie Virgas pagasta padomes. Padomes ēkā uzstādāma **rakstošā iekārta Nr.1**, kas savienota ar abām videonovērošanas kamerām caur bezvadu saiti. Bezvadu tīkla iekārtas uzstādāmas: pie pagasta padomes ēkas - **bezvadu tīkla iekārta Nr.2**, pie katras videonovērošanas kameras- **bezvadu tīkla iekārta Nr.3**. | **Tīkla kabeļa** garums 20 m.**Rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.2** pieslēgtas pie elektrības caur **nepārtrauktās barošanas bloku (UPS)**. |
| rakstošā iekārta Nr.1 | 1 | 2.1. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.2 | 1 | 4.2. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.3 | 2 | 4.3. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) | 1 | 3.1. |
| Virgas pagasta 3.novērošanas punkts (3.VNP) | Pašvaldības autoceļš B46***"Zundi - Purmsātu skola - Strujas"****Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads* | ēka un apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 2 | 1.1. | Uzstādāmas **2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.1**, katra savā stabā (esoši āra apgaismojuma stabi). Purmsātu speciālā internātpamatskolā uzstādāmas **rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr. 2**, kas savienotas ar kamerām caur bezvadu saiti, pie katras videonovērošanas kameras uzstādāma **bezvadu tīkla iekārta Nr.3**. | **Tīkla kabeļa** garums 10 m.**Rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.2** pieslēgtas pie elektrības caur **nepārtrauktās barošanas bloku (UPS)**. |
| rakstošā iekārta Nr.1 | 1 | 2.1. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.2 | 1 | 4.2. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.3 | 2 | 4.3. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) | 1 | 3.1. |
| **BUNKAS PAGASTS** | Bunkas pagasta 1.novērošanas punkts (1.BNP) | Valsts autoceļš V1206***"Durbe - Tadaiķi - Bunka - Priekule"****Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads* | ēka un apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 2 | 1.1. | Uzstādāmas **2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.1**, katra savā stabā (esoši āra apgaismojuma stabi). Bunkas padomes ēkā uzstādāmas **rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu iekārta Nr.2**, kas savienotas ar kamerām caur bezvadu saiti, pie katras videonovērošanas kameras uzstādāma **bezvadu iekārta Nr.3**. | **Tīkla kabeļa** garums 10 m.**Rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu iekārta Nr.2** pieslēgtas pie elektrības caur **nepārtrauktās barošanas bloku (UPS)**. |
| rakstošā iekārta Nr.1 | 1 | 2.1. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.2 | 1 | 4.2. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.3 | 2 | 4.3. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) | 1 | 3.1. |
| **KALĒTU PAGASTS** | Kalētu pagasta 1.novērošanas punkts (1.KNP) | Valsts autoceļš V1218***"Bārta - Kalēti - Gramzda"****Kalētu pagasts, Priekules novads* | ēka un apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 2 | 1.1 | Uzstādāmas **2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.1**, katra savā esošā apgaismojuma stabā. Kalētu pamatskolas ēkā uzstādāma **rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.2**, kas savienots ar kamerām caur bezvadu saiti, pie katras videonovērošanas kameras uzstādīta **bezvadu tīkla iekārta Nr.3**. | **Tīkla kabeļa** garums 50 m.**Rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.2** pieslēgtas pie elektrības caur **nepārtrauktās barošanas bloku (UPS)**. **Rakstošā iekārta Nr.1** ievietota pielāgota izmēra **metāla serveru skapī ar slēdzeni**. |
| rakstošā iekārta Nr.1 | 1 | 2.1. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.2  | 1 | 4.2. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.3  | 2 | 4.3. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) | 1 | 3.1. |
| metāla serveru skapis ar slēdzeni | 1 | 6.3. |
| Kalētu pagasta 2.novērošanas punkts (2.KNP) | Valsts autoceļš V1217***"Ozoli - Kalēti"****Ozolu ciems, Kalētu pagasts, Priekules novads* | apgaismojuma stabs | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 1 | 1.1. | Ielu apgaismojuma stabā uzstādāma **1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.4**, kas savienota pa bezvadu saiti ar jau esošu pie sūkņa stacijas piestiprinātu bezvadu tīkla iekārtu. |   |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.4 | 1 | 4.4. |
| **GRAMZDAS PAGASTS** | Gramzdas pagasta 1.novērošanas punkts (1.GNP) | Valsts reģionālais autoceļš P114***"Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi)"****Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads* | ēka un apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 3 | 1.1. | Uzstādāmas **3 (trīs) IP videonovērošanas kameras Nr.1**, katra savā ielu apgaismojuma stabā. Gramzdas padomes ēkā uzstādāmas **rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.1**, kas savienotas ar kamerām caur bezvadu saiti, pie katras videonovērošanas kameras uzstādīta **bezvadu tīkla iekārta Nr.3**. | **Tīkla kabeļa** garums 50 m.**Rakstošā iekārta Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.1** pieslēgtas pie elektrības caur **nepārtrauktās barošanas bloku (UPS)**. |
| Valsts reģionālais autoceļš P114***"Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi)"****Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads (Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads)* | rakstošā iekārta Nr.1 | 1 | 2.1. |
| bezvadu tīkla iekārta nr.1 | 1 | 4.1. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.3 | 3 | 4.3. |
| Pašvaldības iela D57***Miera iela 3****Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads* | nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) | 1 | 3.1. |
| **PRIEKULES PILSĒTA** | Priekules pilsētas 1.novērošanas punkts (1.PNP) | Pašvaldības iela D41***Zviedru vārtu iela 2****Priekule, Priekules novads* | apgaismojuma stabs | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 1 | 1.1 | Esošā ielu apgaismojuma stabā uzstādāma **1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.5**, kas savienota pa bezvadu saiti ar Priekules vidusskolā uzstādīto rakstošo iekārtu. |   |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.5 | 1 | 4.5. |
| Priekules pilsētas 2.novērošanas punkts (2.PNP) | ***Pašvaldības ielu D1 "Aizputes iela", D41 "Zviedru vārtu iela", D42 "Uzvaras iela" un D43 "Vaiņodes iela" krustojums*** *Priekule, Priekules novads* | ēka un apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 2 | 1.1. | Uzstādāmas **2 (divas ) IP videonovērošanas kameras Nr.1** un **1 (viena) videonovērošanas kamera Nr.2**. Viena **videonovērošanas kamera Nr.1** stiprināma ielu apgaismojuma stabā, pārējās divas kameras - pie ēkas sienas. Visas kameras pieslēgtas Zviedru vārtu ēkā esošā datortīkla **sadales kastē** (nodrošina piegādātājs).Pie Zviedru vārtu ēkas uzstādāma **bezvadu tīkla iekārta Nr.5**, kas pa bezvadu saiti savienojas ar pie vidusskolas uzstādāmu **bezvadu tīkla iekārtu Nr.2**. Vidusskolas ēkā uzstādāma **rakstošā iekārta Nr.2**, kas veic ierakstu no 3 videonovērošanas kamerām, bet viena videonovērošanas kamera (Nr.2) datus sūtīs caur internetu uz pašvaldības ēkā atrodošos rakstošo iekārtu. | **Tīkla kabeļi** jau ir uzstādīti.**Videonovērošanas kamerai Nr.2** jābūt novietotai un konfigurētai tā, lai tā spētu maksimāli efektīvi atpazīt automašīnu numurzīmes.**Rakstošā iekārta Nr.2** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.2** pieslēgtas pie elektrības caur **nepārtrauktās barošanas bloku (UPS)**. |
| IP videonovērošanas kamera Nr.2 | 1 | 1.2. |
| sadales kaste | 1 | 6.2. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.5 | 1 | 4.5. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.2 | 1 | 4.2. |
| rakstošā iekārta Nr.2 | 1 | 2.2. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) | 1 | 3.1. |
| Priekules pilsētas 3.novērošanas punkts (3.PNP) | Pašvaldības iela D40***Dzirnavu iela 4****Priekule, Priekules novads* | ēka un apgaismojuma stabs | IP videonovērošanas kamera Nr. 1 | 1 | 1.1. | Esošā ielu apgaismojuma stabā uzstādāma **1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.5**. Uz bērnudārza jumta uzstādāma **bezvadu tīkla iekārta Nr.2**, kas savstarpēji savienotas ar bezvadu saiti. |   |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.5 | 1 | 4.5. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.2 | 1 | 4.2. |
| Priekules pilsētas 4.novērošanas punkts (4.PNP) | ***Pašvaldības ielu D26 "Raiņa iela" un D1 "Aizputes iela" krustojums*** *Priekule, Priekules novads* | apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 2 | 1.1. | Uzstādāmas **2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.1**, katra savā esošā ielu apgaismojuma stabā, un **2 (divas) bezvadu tīkla iekārtas Nr.5**, kas pa bezvadu saiti savienotas ar bezvadu tīkla iekārtu uz pašvaldības administrācijas ēkas jumta. |   |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.5 | 2 | 4.5. |
| Priekules pilsētas 5.novērošanas punkts (5.PNP) | ***Pašvaldības ielu D14 "Liepājas iela", D1 "Aizputes iela" un D17 "Galvenā iela" krustojums****Priekule, Priekules novads* | apgaismojuma stabi | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 2 | 1.1. | Vienā esošā ielu apgaismojuma stabā uzstādāmas **2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.1** un Aizputes ielas pretējā pusē esošā ielu apgaismojuma stabā uzstādāma **1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.2**. Katrā stabā tiek uzstādīta **bezvadu tīkla iekārta Nr.5** (kopā 2 gab), kas savienotas bezvadu sasaitē ar bezvadu iekārtu uz pašvaldības administrācijas ēkas jumta. | **Videonovērošanas kamerai Nr.2** jābūt novietotai un konfigurētai tā, lai tā spētu maksimāli efektīvi atpazīt automašīnu numurzīmes. |
| IP videonovērošanas kamera Nr.2 | 1 | 1.2. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.5 | 2 | 4.5. |
| Priekules pilsētas 6.novērošanas punkts (6.PNP) | Pašvaldības iela D17 "Galvenā iela"***Aizputes iela 18****Priekule, Priekules novads* | apgaismojuma stabs | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 1 | 1.1. | Esošā ielu apgaismojuma stabā uzstādāma **1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.5**. Bezvadu tīkla iekārta savienota bezvadu sasaitē ar bezvadu tīkla iekārtu uz pašvaldības administrācijas ēkas jumta. |   |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.5 | 1 | 4.5. |
| Priekules pilsētas 7.novērošanas punkts (7.PNP) | ***Pašvaldības ielu D17 "Galvenā iela" un D6 "Ķieģeļu iela" krustojums****Priekule, Priekules novads* | ēka | IP videonovērošanas kamera Nr.1 | 2 | 1.1. | Uzstādāmas **2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.5**. Videonovērošanas kameras stiprināmas pie ēkas sienas, un savienojamas ar bezvadu tīkla iekārtu. Ierīces savstarpēji savienotas Sociālā centra datortīkla centrmezglā. Bezvadu tīkla iekārta savienota bezvadu sasaitē ar bezvadu tīkla iekārtu uz pašvaldības administrācijas ēkas jumta. | **Tīkla kabeļu** garums 100 m. |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.5 | 1 | 4.5. |
| Priekules pilsētas 8.novērošanas punkts (8.PNP) | Pašvaldības iela D14***Liepājas iela****Priekule, Priekules novads* | apgaismojuma stabs | IP videonovērošanaskamera Nr.1 | 1 | 1.1. | Uzstādāma **1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.1** un **bezvadu tīkla iekārta Nr.5**. Bezvadu tīkla iekārta savienota bezvadu sasaitē ar bezvadu tīkla iekārtu uz pašvaldības administrācijas ēkas jumta. |   |
| bezvadu tīkla iekārta Nr.5 | 1 | 4.5. |
| Novērošanas punktu kontroles centrs | Pašvaldības iela D16***Saules iela 1****Priekule, Priekules novads* | ēka | dators videonovērošanas sistēmai ar programmatūru | 1 | 5.1. | Pašvaldības ēkas servera skapī tiek uzstādīts personālais **dators videonovērošanas ieraksta sistēmai ar programmatūru**. Visai programmatūrai datorā jābūt uzstādītai un konfigurētai atbilstoši dotajam uzdevumam- videoierakstam no vairākām novērošanas kamerām un numura atpazīšanai no divām novērošanas kamerām.  | Tiek nodrošināts personāla apmācības pamatkurss darbam ar programmatūru. |
| Novērošanas punktu kontroles centrs | Pašvaldības iela D16***Saules iela 1****Priekule, Priekules novads* | ēka | bezvadu tīkla iekārta Nr.2 | 2 | 4.2. | Uz novada pašvaldības ēkas jumta uzstādītas **2 (divas) bezvadu tīkla iekārtas Nr.2**, kas savienotas ar ēkas lokālo datortīklu. |   |